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1. Пояснительная записка
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок обучения: 40 часов.
Форма обучения: очная.

При реализации программы допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации.

Режим занятий: 4-8 часов в день при максимально допустимой 40-часовой недельной нагрузке.
Категория слушателей: 
· руководители организаций, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.

Программа разработана на основании:
· Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. на 25 декабря 2023 года);
· Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции действующих изменений).
· Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 г. № 266 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

· Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» (в ред. приказа  Министерства РФ по делам ГО и ЧС  № 457 от 22 июня 2026 г.);
· Приказа МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 “Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности”;
· Профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике», утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11 октября 2021 г. № 696н.
· Устава и локальных нормативных актов АНО ДПО «СТБШ», регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций слушателей, необходимых для организации и обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности, актуализация знаний требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также подготовка к выполнению обязанностей лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

В результате освоения программы слушатель совершенствует знания, умения и практические навыки, необходимые для организации противопожарного режима, обеспечения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, разработки и реализации мероприятий по предупреждению пожаров, организации обучения работников мерам пожарной безопасности, взаимодействия с органами государственного пожарного надзора, а также безопасной эксплуатации объектов защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Освоение программы направлено на изучение требований Федерального закона «О пожарной безопасности», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России, нормативно-технических документов по пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, регулирующих обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.

После успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Освоение программы не является основанием для присвоения квалификации, получения права на самостоятельное выполнение отдельных видов работ либо выдачи специальных разрешений, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, разработка и реализация мероприятий по предупреждению пожаров, обеспечение соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, организация обучения работников мерам пожарной безопасности, контроль выполнения противопожарного режима и взаимодействие с органами государственного пожарного надзора.

Возможные наименования должностей (профессий), занимаемых после освоения программы:

· руководители организаций и их структурных подразделений;

· лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

· специалисты по пожарной профилактике;

· инженерно-технические работники;

· специалисты по эксплуатации зданий и сооружений;

· специалисты по охране труда, на которых возложены обязанности по обеспечению пожарной безопасности;

· иные работники, для исполнения должностных обязанностей которых законодательством Российской Федерации установлены требования к прохождению обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

В ходе освоения программы у слушателя формируются и (или) совершенствуются следующие профессиональные компетенции:
ПК-1. Способность организовывать и обеспечивать соблюдение обязательных требований пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности.

ПК-2. Способность организовывать и контролировать выполнение противопожарного режима, разрабатывать и актуализировать локальные нормативные акты по пожарной безопасности, обеспечивать их выполнение работниками организации.

ПК-3. Способность организовывать обучение работников мерам пожарной безопасности, проводить противопожарные инструктажи, тренировки по эвакуации и иные мероприятия по предупреждению пожаров.

ПК-4. Способность выявлять нарушения обязательных требований пожарной безопасности, оценивать пожарную опасность объекта защиты, разрабатывать и реализовывать мероприятия по предупреждению пожаров и минимизации их последствий.

ПК-5. Способность организовывать эксплуатацию и контроль исправности систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, средств оповещения, эвакуации и иных технических средств обеспечения пожарной безопасности.

ПК-6. Способность организовывать действия работников при возникновении пожара, обеспечивать безопасную эвакуацию людей, взаимодействовать с подразделениями пожарной охраны и органами федерального государственного пожарного надзора.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их изучения в случае необходимости могут изменяться при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговый экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Требования к итоговой аттестации 
Итоговая аттестация по программе повышения проводится в форме экзамена, который включает в себя теоретическую и практическую части., позволяющего оценить подготовку слушателя по данному направлению обучения.  

	Оценка
	Критерии оценки

	Удовлетворительно
	- «удовлетворительно» выставляется слушателю, если он твердо знает материал образовательной программы, грамотно и, по существу, использует его, не допуская существенных неточностей в ответе на аттестационные испытания, правильно применяет теоретические положения при прохождении аттестационных испытаний, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, набирает не менее 80% правильных ответов при решении тестовых заданий. 

	Неудовлетворительно
	- «неудовлетворительно» выставляется слушателю, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением проходит аттестационные испытания или не справляется с ними самостоятельно, набирает менее 80% правильных ответов при решении тестовых заданий. 


2. Планируемые результаты обучения
В программе представлено описание планируемых результатов обучения, включающих совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, достигаемых в результате освоения программы повышения квалификации.
В результате обучения слушатель должен:
знать:
· требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности; 

· требования Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности; 

· обязанности и ответственность руководителей организаций и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

· порядок организации противопожарного режима на объектах защиты; 

· требования к разработке локальных нормативных документов по пожарной безопасности; 

· порядок организации обучения работников мерам пожарной безопасности и проведения противопожарных инструктажей; 

· требования к системам противопожарной защиты зданий и сооружений, первичным средствам пожаротушения и путям эвакуации; 

· требования к эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования в части обеспечения пожарной безопасности; 

· порядок проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре; 

· полномочия органов федерального государственного пожарного надзора, порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий и ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
уметь: 
· организовывать обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

· разрабатывать, актуализировать и применять локальные документы по пожарной безопасности; 

· организовывать противопожарный режим на объекте защиты и контролировать соблюдение обязательных требований пожарной безопасности; 

· выявлять нарушения требований пожарной безопасности и разрабатывать мероприятия по их устранению; 

· организовывать обучение работников мерам пожарной безопасности, проводить противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации; 

· контролировать исправность и готовность систем противопожарной защиты, средств пожаротушения и эвакуации; 

· организовывать действия работников при возникновении пожара, обеспечивать безопасную эвакуацию людей и взаимодействие с подразделениями пожарной охраны; 

· применять требования нормативных правовых актов и нормативно-технических документов при решении практических вопросов обеспечения пожарной безопасности.
владеть:
· навыками организации системы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты; 

· навыками разработки организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности; 

· навыками оценки состояния пожарной безопасности объекта и определения необходимых профилактических мероприятий; 

· навыками организации обучения работников и проведения практических тренировок по эвакуации; 

· навыками применения первичных средств пожаротушения и контроля их исправности; 

· навыками организации взаимодействия с органами федерального государственного пожарного надзора и подразделениями пожарной охраны; 

· навыками принятия управленческих решений по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров.
3. Учебный план
Образовательной программы
«Обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» 
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	№ 
	Наименование 
	Всего часов
	В том числе
	Форма контроля знаний

	
	
	
	Лекции
	Практические занятия
	Самостоятельная работа
	

	1
	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	2
	1
	-
	1
	

	2
	Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
	8
	2
	4
	2
	

	3
	Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
	5
	3
	-
	2
	

	4
	Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	6
	3
	-
	3
	

	5
	Модуль 4. Система предотвращения пожаров
	3
	2
	-
	1
	

	6
	Модуль 5. Системы противопожарной защиты
	12
	4
	6
	2
	

	7
	Итоговая аттестация
	4
	-
	-
	-
	Экзамен

	
	Всего:
	40
	15
	10
	11
	


4. Рабочая программа 
ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Содержание темы

Цель, задачи и содержание обучения.
Назначение вводного модуля и его место в структуре дополнительной профессиональной программы в области пожарной безопасности. Цели подготовки слушателей, основные задачи обучения и результаты, которые должны быть достигнуты по окончании курса.
Общие требования к организации обучения в области пожарной безопасности. Основные направления подготовки слушателей: изучение требований пожарной безопасности, формирование навыков их применения в практической деятельности, подготовка к выполнению обязанностей по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты.

Актуальность обучения.
Значение обеспечения пожарной безопасности для защиты жизни и здоровья людей, имущества, зданий, сооружений и организаций от пожаров. Необходимость систематического обучения работников требованиям пожарной безопасности с учетом характера деятельности организации, особенностей объекта защиты и выполняемых работ.

Организация учебного процесса.
Формы и порядок организации образовательного процесса. Структура программы, последовательность изучения учебных модулей и тем. Организация теоретической и практической подготовки. Требования к посещению занятий, выполнению практических заданий и самостоятельной работе.

Расписание занятий.
Порядок ознакомления слушателей с расписанием занятий. Организация учебного времени, последовательность изучения учебного материала, проведение практических занятий и контроля результатов обучения.

Противопожарный инструктаж.
Назначение противопожарного инструктажа в системе обеспечения пожарной безопасности организации. Общие требования к проведению противопожарных инструктажей. Значение инструктажа для формирования у работников правильного поведения при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, задымления и иных опасных факторов.

Связь обучения с практической деятельностью.
Применение полученных знаний при выполнении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности. Значение соблюдения требований пожарной безопасности в повседневной деятельности работников. Формирование готовности к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Содержание соответствует вводной части Типовой программы, в которой предусмотрены цель, задачи и программа курса, актуальность курса, организация учебного процесса, расписание занятий и противопожарный инструктаж.

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Цель модуля

Формирование у слушателей знаний об организационных и правовых основах обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты, правах и обязанностях организаций и работников в области пожарной безопасности, требованиях к установлению противопожарного режима, организации обучения работников мерам пожарной безопасности, противопожарной пропаганде и действиям работников при возникновении пожара.

В процессе освоения модуля слушатели приобретают знания и умения, необходимые для организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, разработки организационно-распорядительных документов, организации обучения работников и проведения мероприятий по предупреждению пожаров.

Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

Содержание темы

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цели создания системы обеспечения пожарной безопасности и основные направления ее функционирования. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, их назначение и взаимодействие.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Основные направления государственного регулирования отношений в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности.

Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Виды нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования пожарной безопасности. Взаимосвязь федерального законодательства, подзаконных нормативных правовых актов и документов по пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности к объектам защиты, продукции, зданиям, сооружениям, технологическим процессам и оборудованию.

Система нормативных документов по пожарной безопасности. Использование нормативных документов при организации и обеспечении пожарной безопасности объекта защиты.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Значение соблюдения обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов защиты и осуществлении трудовой или служебной деятельности.

Самостоятельная работа

Изучение основных нормативных правовых актов и документов, регулирующих вопросы пожарной безопасности.

Составление перечня нормативных документов, требования которых необходимо учитывать при обеспечении пожарной безопасности конкретного объекта защиты.

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

Содержание темы

Права и обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности. Обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации.

Организация выполнения требований пожарной безопасности на объекте защиты. Распределение обязанностей между руководителем, ответственными должностными лицами и работниками организации.

Обязанности и действия руководителей и должностных лиц при возникновении пожара. Порядок организации действий работников при обнаружении пожара или признаков горения.

Обязанности и действия работников при пожаре или обнаружении признаков горения: задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и других признаков возможного пожара.

Инструкции о порядке действий при пожаре. Назначение, содержание и практическое значение инструкций для работников организации.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организации их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Лица, несущие ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и основания ее применения.

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте

Содержание темы

Понятие и содержание противопожарного режима на объекте защиты.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Основные требования к организации и поддержанию противопожарного режима.

Комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение противопожарного режима на объекте.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте и обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения.

Организационно-распорядительные документы организации в области пожарной безопасности. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

Порядок разработки инструкции о мерах пожарной безопасности. Основные вопросы, подлежащие отражению в инструкции о мерах пожарной безопасности.

Инструкция о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. Организация действий персонала при возникновении пожара.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей технологических процессов и организации производства.

Создание условий для своевременной эвакуации и спасения инвалидов и других маломобильных групп населения в экстремальных ситуациях.

Организация контроля за соблюдением установленного противопожарного режима.

Практическое занятие

Анализ противопожарного режима конкретного объекта защиты.

Определение организационных мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарного режима.

Разработка структуры инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты.

Разработка основных положений инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Определение мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации маломобильных групп населения.

Выявление нарушений установленного противопожарного режима на основании условной ситуации.

Самостоятельная работа

Изучение требований Правил противопожарного режима.

Изучение порядка назначения ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности.

Подготовка перечня организационно-распорядительных документов, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта.

Изучение требований к организации эвакуации и спасения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

Содержание темы

Понятие противопожарной пропаганды. Цели и задачи противопожарной пропаганды.

Формы проведения противопожарной пропаганды. Использование информационных материалов, инструктажей, занятий, тренировок и иных мероприятий для формирования у работников культуры безопасного поведения.

Цели, задачи и порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников мерам пожарной безопасности.

Организация подготовки работников к действиям при пожаре. Формирование практических навыков эвакуации и применения средств пожаротушения.

Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации и спасению граждан, относящихся к маломобильным группам населения.

Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, средств спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей.

Учения и тренировки персонала. Цели, организация и порядок проведения тренировочных мероприятий.

Характерные пожары в жилых домах и их анализ. Основные причины возникновения пожаров в жилых помещениях.

Меры пожарной безопасности в жилых домах при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования.

Требования безопасности при хранении препаратов бытовой химии.

Требования к установке и обеспечению работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Практическое занятие

Разработка программы мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению работников мерам пожарной безопасности.

Определение целевой аудитории, целей, задач и формы проведения противопожарной пропаганды.

Разработка плана проведения тренировки по действиям работников при возникновении пожара.

Отработка последовательности действий работников при обнаружении пожара: обнаружение признаков пожара, сообщение о пожаре, вызов пожарной охраны, организация эвакуации и выполнение других необходимых действий.

Разработка мероприятий по подготовке персонала к эвакуации и спасению маломобильных групп населения.

Самостоятельная работа

Изучение требований к организации обучения работников мерам пожарной безопасности.

Изучение форм и методов противопожарной пропаганды.

Подготовка перечня мероприятий по противопожарной пропаганде для организации.

Изучение порядка организации тренировок по эвакуации людей при пожаре.

Анализ основных причин пожаров в жилых помещениях и разработка профилактических мероприятий.

Тема 1.5. Практические занятия

Практическое занятие 1. Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Составление перечня организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Определение ответственных лиц за выполнение мероприятий.

Определение периодичности проведения мероприятий и форм контроля их выполнения.

Разработка последовательности действий руководителя и ответственного лица при выявлении нарушений требований пожарной безопасности.

Практическое занятие 2. Планирование мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению

Определение целей и задач противопожарной пропаганды.

Определение целевых групп работников.

Выбор форм подачи информационного материала.

Формирование плана мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности.

Определение мероприятий по контролю усвоения работниками требований пожарной безопасности.

Практическое занятие 3. Тренировка действий при возникновении пожара

Отработка алгоритма действий при обнаружении пожара.

Проверка порядка передачи сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны.

Отработка действий персонала по организации эвакуации людей.

Проверка готовности руководителей и ответственных лиц к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Анализ результатов тренировки и определение мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Промежуточная аттестация по Модулю 1
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и выполнения практического задания.

Тестирование направлено на проверку знаний:

· системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации;

· нормативного правового регулирования в области пожарной безопасности;

· прав, обязанностей и ответственности организаций и работников;

· требований к противопожарному режиму;

· организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности;

· порядка обучения работников мерам пожарной безопасности;

· требований к противопожарной пропаганде;

· порядка организации учений и тренировок;

· действий руководителей и работников при возникновении пожара;

· требований к организации эвакуации и спасения людей.

Практическое задание может предусматривать:

· анализ противопожарного режима объекта;

· определение обязанностей ответственных лиц и работников;

· выявление нарушений требований пожарной безопасности;

· разработку мероприятий по устранению выявленных нарушений;

· разработку алгоритма действий работников при пожаре;

· разработку мероприятий по организации обучения и противопожарной пропаганды;

· разработку организационно-распорядительного документа по пожарной безопасности.

МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Цель модуля

Формирование у слушателей знаний о системе оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, правовых и организационных основах аккредитации, независимой оценки пожарного риска, федерального государственного пожарного надзора, подтверждения соответствия, лицензирования и декларирования в области пожарной безопасности.

В процессе освоения модуля слушатели приобретают умения применять требования законодательства и нормативных документов при оценке состояния пожарной безопасности объекта защиты, взаимодействии с органами государственного пожарного надзора, организации процедур подтверждения соответствия, а также при подготовке документов в области пожарной безопасности.

Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Содержание темы

Понятие объекта защиты и требования к обеспечению его пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности и их назначение.

Организационные, технические и инженерные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Цели и задачи оценки соответствия.

Формы оценки соответствия объектов защиты и продукции требованиям пожарной безопасности.

Условия соответствия объекта защиты установленным требованиям пожарной безопасности.

Применение результатов оценки соответствия при обеспечении пожарной безопасности объекта.

Взаимосвязь организационных мероприятий, технических решений и результатов оценки соответствия при обеспечении пожарной безопасности объекта защиты.

Самостоятельная работа

Изучение основных форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Подготовка перечня основных элементов системы обеспечения пожарной безопасности конкретного объекта.

Анализ требований к обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Тема 2.2. Аккредитация

Содержание темы

Правовые основы аккредитации.

Понятие аккредитации и ее значение при осуществлении деятельности в сфере оценки соответствия.

Цели и принципы аккредитации на территории Российской Федерации.

Основные правила аккредитации.

Единая национальная система аккредитации. Порядок организации и функционирования национальной системы аккредитации.

Участники национальной системы аккредитации.

Права и обязанности участников системы аккредитации.

Организации и специалисты, участвующие в процедурах оценки соответствия требованиям пожарной безопасности.

Значение аккредитации для обеспечения достоверности результатов оценки соответствия.

Самостоятельная работа

Изучение правовых основ аккредитации.

Изучение целей и принципов аккредитации.

Подготовка краткой схемы участников национальной системы аккредитации и их взаимодействия.

Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Содержание темы

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности.

Понятие независимой оценки пожарного риска. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска.

Правила оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности посредством независимой оценки пожарного риска.

Порядок организации независимой оценки пожарного риска.

Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска.

Использование результатов независимой оценки пожарного риска при оценке состояния пожарной безопасности объекта защиты.

Цели и задачи аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности.

Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности.

Выявление нарушений и потенциальных рисков при проведении внутреннего аудита.

Система менеджмента пожарной безопасности.

Основные положения менеджмента пожарного риска.

Использование результатов аудита и самообследования для совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности объекта.

Самостоятельная работа

Изучение целей и задач независимой оценки пожарного риска.

Изучение основных этапов проведения аудита пожарной безопасности.

Подготовка перечня вопросов для внутреннего аудита состояния пожарной безопасности объекта.

Анализ взаимосвязи результатов аудита и мероприятий по снижению пожарного риска.

Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор

Содержание темы

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.

Понятие федерального государственного пожарного надзора.

Организационная структура органов государственного пожарного надзора.

Полномочия и функции органов государственного пожарного надзора.

Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору.

Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного пожарного надзора.

Отнесение объектов защиты к категориям риска.

Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Взаимодействие организации с органами государственного пожарного надзора.

Действия организации при выявлении нарушений требований пожарной безопасности.

Самостоятельная работа

Изучение порядка осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Изучение риск-ориентированного подхода.

Подготовка перечня основных прав и обязанностей организации при проведении мероприятий государственного пожарного надзора.

Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности

Содержание темы

Понятие подтверждения соответствия.

Цели осуществления подтверждения соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Принципы осуществления оценки соответствия.

Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Виды и формы документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям пожарной безопасности.

Порядок использования результатов подтверждения соответствия при обеспечении пожарной безопасности объекта защиты.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Взаимосвязь подтверждения соответствия с иными формами оценки пожарной безопасности.

Самостоятельная работа

Изучение основных принципов подтверждения соответствия.

Изучение порядка документального подтверждения соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Составление перечня документов, которые могут использоваться при оценке соответствия объекта.

Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

Содержание темы

Понятие лицензирования в области пожарной безопасности.

Цели лицензирования.

Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию.

Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности.

Основные требования к лицензиатам.

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Основания и последствия нарушения лицензионных требований.

Понятие декларации пожарной безопасности.

Цель составления декларации пожарной безопасности.

Объекты защиты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности.

Содержание декларации пожарной безопасности.

Порядок разработки и регистрации декларации пожарной безопасности.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности.

Практическое значение декларации пожарной безопасности при обеспечении пожарной безопасности объекта защиты.

Самостоятельная работа

Изучение требований к лицензированию деятельности в области пожарной безопасности.

Изучение назначения и содержания декларации пожарной безопасности.

Определение объектов, для которых требуется разработка декларации пожарной безопасности.
Промежуточная аттестация по Модулю 2
Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса или тестирования.
Промежуточная аттестация направлено на проверку знаний:

· системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты;

· форм оценки соответствия;

· правовых основ аккредитации;

· целей и принципов аккредитации;

· независимой оценки пожарного риска;

· аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;

· федерального государственного пожарного надзора;

· риск-ориентированного подхода;

· подтверждения соответствия;

· лицензирования в области пожарной безопасности;

· декларирования пожарной безопасности.

МОДУЛЬ 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

Цель модуля

Формирование у слушателей системного представления об основных принципах обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, закономерностях возникновения и развития пожара, требованиях пожарной безопасности к электрооборудованию, инженерным системам, территории и конструктивным решениям объекта, а также требованиях к проведению пожароопасных и огневых работ.

В процессе освоения модуля слушатели приобретают знания, необходимые для выявления пожарных опасностей, оценки условий, способствующих возникновению и распространению пожара, и организации мероприятий по предупреждению пожаров на объекте защиты.

Тема 3.1. Классификация пожаров

Содержание темы

Общие сведения о процессе горения. Условия возникновения и поддержания горения. Основные элементы процесса горения и факторы, влияющие на его развитие.

Возникновение и развитие пожара. Стадии развития пожара. Факторы, определяющие скорость и направление распространения огня.

Классификация пожаров. Основные классы пожаров в зависимости от характера горючего вещества или материала.

Опасные факторы пожара. Воздействие пламени, повышенной температуры, дыма, токсичных продуктов горения и других опасных факторов на людей и имущество.

Основные причины возникновения пожаров. Неосторожное обращение с огнем, нарушение требований эксплуатации электрооборудования, проведение пожароопасных работ, неисправность оборудования, нарушение технологических процессов и иные причины.

Статистика пожаров. Использование статистических данных для анализа причин возникновения пожаров и определения профилактических мероприятий.

Пожары и возгорания, произошедшие непосредственно в организации, на производственном участке, рабочем месте или в жилых помещениях. Анализ обстоятельств и причин возникновения пожаров.

Выявление организационных и технических недостатков, которые способствовали возникновению и развитию пожара.

Самостоятельная работа

Изучение классификации пожаров.

Изучение основных опасных факторов пожара.

Анализ причин возникновения пожаров на объектах различного назначения.

Подготовка перечня мероприятий по предупреждению наиболее характерных причин пожаров на объекте защиты.

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений

Содержание темы

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности.

Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений.

Основные причины возникновения пожаров, связанные с электрооборудованием и электрическими сетями.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования.

Порядок аварийного отключения электроустановок и оборудования.

Требования пожарной безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования.

Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты.

Требования к сохранению работоспособности кабельных линий в условиях пожара.

Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Мероприятия по предупреждению пожаров, связанных с неисправностью электрооборудования, перегрузкой электрических сетей, повреждением изоляции и нарушением правил эксплуатации.

Самостоятельная работа

Изучение требований пожарной безопасности к электроустановкам.

Анализ наиболее распространенных причин пожаров, связанных с электрооборудованием.

Подготовка перечня мероприятий по безопасной эксплуатации электрооборудования.

Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений

Содержание темы

Назначение молниезащиты зданий и сооружений.

Категории молниезащиты.

Опасность прямого удара молнии и вторичных проявлений атмосферного электричества.

Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии.

Защита от вторичных проявлений молнии.

Требования к внутренней системе молниезащиты.

Защита оборудования и инженерных систем от воздействия импульсных перенапряжений.

Защита от статического электричества.

Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Организационные и технические мероприятия по предупреждению пожаров, связанных с воздействием молнии и статического электричества.

Самостоятельная работа

Изучение назначения и основных элементов молниезащиты.

Изучение способов защиты зданий и сооружений от прямых и вторичных воздействий молнии.

Подготовка перечня мероприятий по защите объекта от воздействия статического электричества.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Содержание темы

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем.

Требования к системам кондиционирования и противодымной защиты.

Требования к вентиляционным системам при возникновении пожара.

Системы противодымной защиты. Назначение и основные функции.

Устройство аварийных систем вентиляции.

Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к системам мусороудаления.

Общие требования к ограничению распространения пожара посредством систем мусороудаления.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления.

Мусоросборные камеры и хозяйственные площадки в зданиях, не оборудованных мусоропроводами.

Требования пожарной безопасности к пассажирским и грузовым лифтам, эскалаторам и траволаторам.

Требования к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «перевозка пожарных подразделений».

Работа лифтов в условиях пожара.

Требования к электрооборудованию лифтов и подъемников, устанавливаемых в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Требования безопасности к лифтам, предназначенным для использования инвалидами.

Самостоятельная работа

Изучение требований пожарной безопасности к вентиляционным системам.

Изучение требований к системам противодымной защиты.

Изучение требований пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам и траволаторам.

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Содержание темы

Разработка и реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и территорий административных образований.

Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям.

Обеспечение доступа личного состава подразделений пожарной охраны к объекту и возможности подачи средств пожаротушения к очагу пожара.

Требования к параметрам систем пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Расстановка мобильной пожарной техники и пожарных подъемных механизмов на территории.

Недопустимость размещения объектов, конструкций, транспорта и материалов, препятствующих проезду пожарной техники и доступу пожарных подразделений.

Самостоятельная работа

Изучение требований к проездам и подъездам пожарной техники.

Анализ территории объекта с точки зрения возможности доступа пожарных подразделений.

Подготовка перечня мероприятий по обеспечению свободного проезда пожарной техники.

Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Содержание темы

Понятие противопожарного расстояния.

Назначение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями.

Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками).

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих объектов защиты.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих объектов защиты.

Противопожарные расстояния от резервуаров со сжиженными углеводородными газами до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до соседних объектов защиты.

Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих объектов защиты.

Значение противопожарных расстояний для ограничения распространения пожара между объектами.

Самостоятельная работа

Изучение требований к противопожарным расстояниям.

Анализ размещения зданий и сооружений на территории организации.

Подготовка перечня факторов, которые необходимо учитывать при оценке противопожарных расстояний.

Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

Содержание темы

Требования к обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны.

Условия, необходимые для своевременного прибытия и эффективной работы пожарных подразделений.

Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и кровлю зданий и сооружений.

Устройство противопожарного водопровода.

Сухотрубы и их назначение.

Пожарные емкости и резервуары.

Автономные модули пожаротушения на этажах зданий и сооружений.

Организация доступа пожарных подразделений к объекту и к очагу пожара.

Самостоятельная работа

Изучение требований к обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны.

Изучение назначения сухотрубов, пожарных емкостей и других средств обеспечения пожарных подразделений.

Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления

Содержание темы

Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления.

Основные пожарные опасности, связанные с эксплуатацией систем отопления.

Требования к эксплуатации отопительного оборудования.

Применение теплогенераторов.

Требования к применению печного отопления в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Основные нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, теплогенераторов и отопительного оборудования.

Мероприятия по предупреждению пожаров при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления.

Самостоятельная работа

Изучение требований пожарной безопасности к системам отопления.

Анализ основных причин пожаров, связанных с отопительным оборудованием.

Подготовка перечня профилактических мероприятий.

Тема 3.9. Требования Правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Содержание темы

Понятие пожароопасных работ.

Виды пожароопасных работ.

Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ.

Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ.

Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ.

Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ.

Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ.

Организация рабочего места при проведении резательных работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ.

Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ.

Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ.

Пожарная опасность газов, применяемых при газосварочных и электросварочных работах.

Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов.

Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция.

Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами.

Защита баллонов и оборудования от открытого огня и других источников тепла.

Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах.

Особенности проведения огневых работ на установках, находящихся под давлением.

Проведение огневых работ на емкостях из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Требования к предварительной подготовке оборудования, установок и емкостей перед проведением огневых работ.

Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях с учетом их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Самостоятельная работа

Изучение требований Правил противопожарного режима к пожароопасным и огневым работам.

Изучение порядка оформления наряда-допуска.

Подготовка перечня мероприятий по подготовке рабочего места к проведению огневых работ.

Изучение требований к хранению и обращению с газовыми баллонами.
Промежуточная аттестация по Модулю 3
Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса или тестирования.
Промежуточная аттестация направлена на проверку знаний:

· классификации пожаров;

· общих закономерностей возникновения и развития пожара;

· опасных факторов пожара;

· основных причин возникновения пожаров;

· требований пожарной безопасности к электрооборудованию и электроснабжению;

· требований к молниезащите;

· требований к инженерному оборудованию зданий и сооружений;

· требований к проходам, проездам и подъездам пожарной техники;

· требований к противопожарным расстояниям;

· требований к обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны;

· требований к системам теплоснабжения и отопления;

· требований к проведению пожароопасных и огневых работ.

МОДУЛЬ 4. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ

Цель модуля

Формирование у слушателей знаний об основных принципах и способах предотвращения пожаров, направленных на исключение условий образования горючей среды и возникновения в ней источников зажигания, а также формирование умений выявлять условия, способствующие возникновению пожара, и определять мероприятия по их устранению.

Содержание модуля соответствует двум темам, установленным Типовой программой: способам исключения условий образования горючей среды и способам исключения условий образования либо внесения источников зажигания в горючую среду.

Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды

Содержание темы

Понятие системы предотвращения пожаров. Цель создания системы предотвращения пожаров и ее место в общей системе обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.

Условия, необходимые для возникновения и развития горения. Взаимосвязь горючего вещества, окислителя и источника зажигания.

Понятие горючей среды. Виды и характеристики горючих сред, способных создавать условия для возникновения и распространения пожара.

Способы исключения условий образования горючей среды.

Ограничение количества и концентрации горючих веществ и материалов в помещениях, на территориях и в технологических процессах.

Замена горючих веществ и материалов менее пожароопасными веществами и материалами.

Изоляция горючих веществ и материалов от источников возможного воспламенения.

Предотвращение образования горючей среды внутри оборудования, аппаратов, трубопроводов и технологических установок.

Предотвращение образования горючих концентраций паров, газов и пылей.

Контроль параметров технологических процессов, влияющих на образование горючей среды.

Удаление горючих веществ и материалов из зон, где возможно воздействие источников зажигания.

Организационные и технические мероприятия, направленные на исключение условий образования горючей среды.

Требования Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части системы предотвращения пожаров.

Самостоятельная работа

Изучение основных способов исключения условий образования горючей среды.

Изучение требований к обращению и хранению горючих веществ и материалов.

Анализ технологических процессов организации с точки зрения возможности образования горючей среды.

Подготовка перечня мероприятий по предупреждению образования горючей среды на объекте защиты.

Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

Содержание темы

Понятие источника зажигания.

Основные виды источников зажигания: открытый огонь, искры, нагретые поверхности, электрические разряды, механические искры, тепловое воздействие, электрические и иные источники.

Условия возникновения источников зажигания.

Способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания.

Способы предотвращения внесения источников зажигания в горючую среду.

Контроль параметров источников зажигания.

Определение безопасных значений параметров источников зажигания.

Ограничение температуры поверхностей оборудования.

Предотвращение образования искр и электрических разрядов.

Защита оборудования от статического электричества.

Предотвращение возникновения опасных электрических режимов.

Применение исправного электрооборудования и оборудования, соответствующего условиям его эксплуатации.

Предотвращение механического искрообразования.

Организация безопасного проведения работ, при которых возможно образование источников зажигания.

Контроль выполнения требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Устройства аварийного отключения. Назначение устройств аварийного отключения и их значение для предотвращения возникновения и развития пожара.

Организационные и технические мероприятия по исключению источников зажигания.

Взаимосвязь мероприятий по исключению горючей среды и источников зажигания в системе предотвращения пожаров.

Самостоятельная работа

Изучение классификации и характеристик источников зажигания.

Анализ возможных источников зажигания на конкретном объекте защиты.

Подготовка перечня мероприятий по предотвращению образования источников зажигания.

Изучение назначения устройств аварийного отключения.
Промежуточная аттестация по Модулю 4
Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса или тестирования.
Промежуточная аттестация направлена на проверку знаний:

· назначения и основных принципов системы предотвращения пожаров;

· условий образования горючей среды;

· способов исключения условий образования горючей среды;

· основных видов источников зажигания;

· условий образования источников зажигания;

· способов исключения образования источников зажигания;

· способов предотвращения внесения источников зажигания в горючую среду;

· безопасных параметров источников зажигания;

· назначения устройств аварийного отключения;

· организационных и технических мероприятий по предотвращению пожаров.

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Цель модуля

Формирование у слушателей знаний о назначении, составе и принципах функционирования систем противопожарной защиты объекта, требованиях к эвакуации людей, системам обнаружения и оповещения о пожаре, средствам индивидуальной и коллективной защиты, противодымной защите, огнестойкости строительных конструкций, первичным средствам пожаротушения, автоматическим системам пожаротушения и пожарной сигнализации, источникам противопожарного водоснабжения, а также особенностях противопожарной защиты многофункциональных зданий.

В результате освоения модуля слушатели должны приобрести умения анализировать состояние систем противопожарной защиты объекта, выявлять нарушения требований пожарной безопасности и определять мероприятия, необходимые для обеспечения безопасной эвакуации, обнаружения и тушения пожара, ограничения распространения огня и дыма.

Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Содержание темы

Цель создания системы противопожарной защиты объекта.

Понятие системы противопожарной защиты и ее место в общей системе обеспечения пожарной безопасности объекта.

Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей и имущества от опасных факторов пожара.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей.

Мероприятия по ограничению распространения пожара и его опасных факторов.

Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта.

Основные требования к эксплуатации систем противопожарной защиты.

Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты.

Обеспечение работоспособности систем противопожарной защиты в течение всего периода эксплуатации объекта.

Контроль технического состояния систем противопожарной защиты и организация их технического обслуживания.

Самостоятельная работа

Изучение назначения и состава систем противопожарной защиты.

Изучение требований к организации и содержанию систем противопожарной защиты.

Составление перечня основных мероприятий по защите людей и имущества от опасных факторов пожара.

Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре

Содержание темы

Понятие эвакуации и требования к организации безопасной эвакуации людей при пожаре.

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей.

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям.

Требования к эвакуационным и аварийным выходам.

Основные требования к содержанию путей эвакуации.

Недопустимость загромождения эвакуационных путей и выходов.

Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.

Требования к эвакуационному освещению.

Особенности эвакуации и спасения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их физических возможностей.

Понятие безопасной зоны.

Требования к организации безопасных зон.

Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности.

Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасении маломобильных групп населения.

Организация управления эвакуацией людей при пожаре.

Самостоятельная работа

Изучение требований к эвакуационным путям и выходам.

Изучение требований к безопасным зонам.

Анализ организации эвакуации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение порядка действий персонала при эвакуации людей.

Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Содержание темы

Назначение систем обнаружения пожара.

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Основные элементы системы пожарной сигнализации.

Пожарные извещатели и их назначение.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях.

Требования к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.

Способы оповещения людей о пожаре.

Способы управления эвакуацией и обеспечения ее безопасности.

Индивидуальные пожарные оповещатели.

Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации.

Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях и на путях движения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Оборудование лифтовых холлов и зон безопасности средствами двусторонней связи с диспетчером или дежурным.

Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности.

Требования к плану или схеме эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Диспетчерский пункт и пожарный пост.

Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей.

Техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией.

Самостоятельная работа

Изучение назначения и состава систем пожарной сигнализации.

Изучение классификации систем оповещения и управления эвакуацией.

Изучение требований к планам и схемам эвакуации.

Изучение порядка технического обслуживания систем обнаружения и оповещения о пожаре.

Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Содержание темы

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.

Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения.

Нормы и правила размещения средств индивидуальной защиты и спасения при эксплуатации.

Постановка средств на учет.

Требования к хранению и обслуживанию средств индивидуальной защиты и спасения.

Порядок применения средств индивидуальной защиты и спасения при проведении учений и тренировок, а также при пожаре.

Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре.

Проведение тренировок по отработке планов эвакуации.

Инструктажи по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала.

Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение и организацию эвакуации людей во время пожара или чрезвычайной ситуации, самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты.

Индивидуальные и коллективные средства спасения.

Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Самостоятельная работа

Изучение классификации средств индивидуальной защиты при пожаре.

Изучение правил применения средств защиты органов дыхания и зрения.

Изучение требований к размещению, хранению и обслуживанию средств индивидуальной защиты и спасения.

Тема 5.5. Система противодымной защиты

Содержание темы

Назначение системы противодымной защиты.

Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств.

Опасность воздействия дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения.

Задачи противодымной защиты.

Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Основные элементы системы противодымной вентиляции.

Монтаж и наладка систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Техническое обслуживание систем противодымной защиты.

Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

Требования к технической документации на системы противодымной вентиляции.

Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Применение мобильных и переносных устройств дымоудаления.

Контроль работоспособности систем противодымной защиты.

Самостоятельная работа

Изучение назначения и принципов работы противодымной защиты.

Изучение требований к техническому обслуживанию и испытаниям систем противодымной вентиляции.

Подготовка перечня мероприятий по контролю работоспособности противодымной защиты.

Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков

Содержание темы

Понятие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков.

Соответствие степени огнестойкости зданий и сооружений пределам огнестойкости применяемых строительных конструкций.

Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Требования к обеспечению огнестойкости строительных конструкций.

Класс пожарной опасности строительных конструкций.

Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций.

Средства огнезащиты строительных конструкций.

Противопожарные преграды и их назначение.

Требования к противопожарным преградам.

Пределы огнестойкости заполнений проемов в противопожарных преградах.

Методы контроля соблюдения требований к заполнению проемов в противопожарных преградах.

Методы испытаний заполнений проемов на огнестойкость.

Самостоятельная работа

Изучение понятия степени огнестойкости.

Изучение требований к огнестойкости строительных конструкций.

Изучение назначения и видов противопожарных преград.

Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Содержание темы

Понятие ограничения распространения пожара.

Основные способы ограничения распространения пожара за пределы очага.

Конструктивные и объемно-планировочные решения, ограничивающие распространение огня и опасных факторов пожара.

Противопожарные преграды.

Пожарные отсеки.

Организационные и технические мероприятия по ограничению распространения пожара.

Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Взаимосвязь мероприятий по ограничению распространения пожара с обеспечением безопасной эвакуации людей.

Самостоятельная работа

Изучение способов ограничения распространения пожара.

Изучение назначения противопожарных отсеков и преград.

Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Содержание темы

Классификация первичных средств пожаротушения.

Область применения первичных средств пожаротушения.

Переносные и передвижные огнетушители.

Автономные модули пожаротушения.

Малогабаритные средства пожаротушения.

Пожарные краны и средства обеспечения их использования.

Пожарный инвентарь.

Покрывала для изоляции очага возгорания.

Требования к выбору первичных средств пожаротушения.

Требования к размещению огнетушителей.

Техническое обслуживание и перезарядка переносных и передвижных огнетушителей.

Источники давления в огнетушителях.

Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям.

Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения.

Требования к пожарным кранам и пожарным шкафам.

Контроль исправности и готовности первичных средств пожаротушения к применению.

Самостоятельная работа

Изучение классификации огнетушителей.

Изучение правил выбора и размещения первичных средств пожаротушения.

Изучение требований к техническому обслуживанию огнетушителей.

Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Содержание темы

Оснащение помещений, зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации.

Основные элементы систем пожарной сигнализации:

· пожарные извещатели;

· приемно-контрольные приборы;

· шлейфы пожарной сигнализации;

· приборы управления;

· оповещатели.

Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации.

Места установки ручных пожарных извещателей с учетом назначения зданий и помещений.

Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации.

Испытания основных функций приемно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации.

Прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей.

Световая индикация номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя.

Звуковая и световая сигнализация.

Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами.

Сигнализация о возникшей неисправности.

Защита органов управления от несанкционированного доступа.

Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно.

Требования к резервированию электропитания.

Проверка работоспособности автоматических пожарных извещателей.

Работа ручных пожарных извещателей.

Автоматические и автономные установки пожаротушения.

Классификация автоматических установок пожаротушения.

Самостоятельная работа

Изучение основных элементов автоматических систем пожарной сигнализации.

Изучение видов автоматических установок пожаротушения.

Изучение порядка проверки работоспособности систем пожарной сигнализации.

Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию

Содержание темы

Назначение и область применения пожарного оборудования.

Пожарные гидранты и гидрант-колонки.

Напорные и всасывающие пожарные рукава.

Пожарные стволы.

Гидроэлеваторы и всасывающие сетки.

Рукавные разветвления.

Соединительные головки.

Ручные пожарные лестницы.

Основные требования к пожарному оборудованию.

Условия хранения и эксплуатации пожарного оборудования.

Проверка технического состояния пожарного оборудования.

Готовность пожарного оборудования к применению при возникновении пожара.

Самостоятельная работа

Изучение назначения основных видов пожарного оборудования.

Подготовка схемы взаимодействия элементов пожарного оборудования при тушении пожара.

Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения

Содержание темы

Понятие и назначение источников противопожарного водоснабжения.

Требования к источникам противопожарного водоснабжения.

Системы наружного противопожарного водоснабжения.

Системы внутреннего противопожарного водопровода.

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах классов функциональной пожарной опасности Ф1–Ф5.

Проверка работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта.

Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода.

Техническое обслуживание средств внутреннего противопожарного водопровода.

Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Контроль результатов испытаний.

Документирование результатов проверки и испытаний.

Определение мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Самостоятельная работа

Изучение требований к источникам противопожарного водоснабжения.

Изучение требований к внутреннему противопожарному водопроводу.

Изучение порядка проведения проверки и испытаний системы противопожарного водоснабжения.

Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий

Содержание темы

Особенности обеспечения пожарной безопасности многофункциональных зданий.

Требования к противодымной защите многофункциональных зданий.

Требования к внутреннему противопожарному водопроводу.

Требования к автоматическому пожаротушению.

Требования к лифтам для пожарных подразделений — пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации.

Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

Центральный пульт управления системой противопожарной защиты.

Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей.

Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей.

Мероприятия по защите и спасению людей от опасных факторов пожара.

Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов.

Устройства, ограничивающие распространение огня и дыма.

Противопожарные преграды.

Противопожарные отсеки.

Взаимодействие различных систем противопожарной защиты многофункционального здания при возникновении пожара.

Самостоятельная работа

Изучение особенностей противопожарной защиты многофункциональных зданий.

Изучение требований к взаимодействию систем противопожарной защиты.

Подготовка перечня основных систем, обеспечивающих пожарную безопасность многофункционального здания.

Тема 5.13. Практические занятия

Практическое занятие 1. Отработка порядка действий при тревогах «Задымление», «Пожар»

Отработка алгоритма действий работников при получении сигнала о задымлении.

Определение порядка сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны.

Отработка действий персонала по организации эвакуации.

Определение порядка взаимодействия работников при возникновении пожара.

Проверка готовности работников к действиям при различных вариантах развития ситуации.

Анализ результатов тренировки и выявление недостатков.

Практическое занятие 2. Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

Ознакомление со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Отработка порядка подготовки средств защиты к применению.

Практическое применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при моделировании пожара.

Ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Отработка порядка действий при необходимости применения средств спасения.

Практическое занятие 3. Практическое применение первичных средств пожаротушения

Ознакомление с переносными и передвижными огнетушителями.

Определение типа огнетушителя для конкретного класса пожара.

Подготовка огнетушителя к применению.

Практическая отработка тушения условного очага возгорания.

Разбор ошибок, допущенных при применении первичных средств пожаротушения.

Отработка порядка действий после применения огнетушителя.
Промежуточная аттестация по Модулю 5
Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и выполнения практического задания.

Тестирование направлено на проверку знаний:

· основных систем противопожарной защиты;

· требований к эвакуационным путям и выходам;

· требований к безопасной эвакуации людей;

· особенностей эвакуации и спасения маломобильных групп населения;

· систем обнаружения пожара;

· систем оповещения и управления эвакуацией;

· средств индивидуальной и коллективной защиты;

· средств спасения и самоспасания;

· систем противодымной защиты;

· требований к огнестойкости зданий, сооружений и строительных конструкций;

· способов ограничения распространения пожара;

· первичных средств пожаротушения;

· автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации;

· пожарного оборудования;

· источников противопожарного водоснабжения;

· систем противопожарной защиты многофункциональных зданий;

· порядка действий персонала при пожаре.

Практическое задание может предусматривать:

· анализ состояния системы противопожарной защиты объекта;

· анализ эвакуационных путей и выходов;

· разработку алгоритма действий персонала при пожаре;

· определение мероприятий по эвакуации и спасению людей;

· анализ состояния систем пожарной сигнализации и оповещения;

· анализ состояния системы противодымной защиты;

· определение вида и количества первичных средств пожаротушения;

· определение порядка размещения огнетушителей;

· анализ состояния противопожарного водоснабжения;

· практическое применение первичных средств пожаротушения;

· практическую отработку применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

· решение комплексной ситуационной задачи по обеспечению противопожарной защиты объекта.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, включающего теоретическую и практическую части.

Экзамен направлен на определение уровня теоретической и практической подготовленности слушателей по результатам освоения дополнительной профессиональной программы.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

Теоретическая часть

Теоретическая часть экзамена проводится в форме тестирования и направлена на проверку знаний:

· законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности;

· нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности;

· системы обеспечения пожарной безопасности;

· организационных основ обеспечения пожарной безопасности;

· прав, обязанностей и ответственности организаций и работников в области пожарной безопасности;

· требований к противопожарному режиму на объекте защиты;

· порядка организации обучения работников мерам пожарной безопасности;

· требований к противопожарной пропаганде и проведению тренировок;

· системы оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

· основ независимой оценки пожарного риска и аудита пожарной безопасности;

· порядка осуществления федерального государственного пожарного надзора;

· требований к подтверждению соответствия, лицензированию и декларированию в области пожарной безопасности;

· классификации пожаров и опасных факторов пожара;

· требований пожарной безопасности к электрооборудованию и электроснабжению;

· требований к молниезащите зданий и сооружений;

· требований пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений;

· требований к проходам, проездам и подъездам для пожарной техники;

· требований к противопожарным расстояниям;

· требований к обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны;

· требований пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления;

· требований к проведению пожароопасных и огневых работ;

· принципов системы предотвращения пожаров;

· способов исключения образования горючей среды;

· способов исключения образования или внесения источников зажигания в горючую среду;

· систем противопожарной защиты;

· требований к эвакуационным путям и выходам;

· систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией;

· средств индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей;

· систем противодымной защиты;

· требований к огнестойкости зданий, сооружений и строительных конструкций;

· способов ограничения распространения пожара;

· первичных средств пожаротушения;

· автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации;

· пожарного оборудования;

· источников противопожарного водоснабжения;

· требований к системам противопожарной защиты многофункциональных зданий;

· порядка действий работников при возникновении пожара.

Практическая часть

Практическая часть экзамена предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку способности слушателя применять полученные знания и умения при решении конкретных задач по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.

Практическое задание может включать:

· анализ противопожарного состояния объекта защиты;

· выявление нарушений требований пожарной безопасности;

· определение причин и условий возникновения и распространения пожара;

· разработку мероприятий по устранению выявленных нарушений;

· разработку организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

· анализ противопожарного режима объекта;

· разработку алгоритма действий руководителя, ответственного лица и работников при возникновении пожара;

· анализ эвакуационных путей и выходов;

· разработку мероприятий по организации эвакуации и спасения людей, включая маломобильные группы населения;

· анализ работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;

· анализ состояния систем противодымной защиты;

· анализ систем автоматического пожаротушения;

· определение необходимых первичных средств пожаротушения;

· определение порядка размещения и проверки готовности огнетушителей;

· анализ состояния противопожарного водоснабжения;

· разработку мероприятий по ограничению распространения пожара;

· определение мероприятий по предотвращению образования горючей среды и источников зажигания;

· анализ организации и проведения пожароопасных и огневых работ;

· проверку правильности оформления наряда-допуска на проведение огневых работ;

· разработку мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению работников мерам пожарной безопасности;

· разработку организационно-распорядительного документа по пожарной безопасности;

· решение ситуационной задачи по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты;

· выполнение иного практического задания в соответствии с содержанием программы.

Результаты итоговой аттестации

Результаты теоретической и практической частей экзамена оцениваются в соответствии с критериями, установленными образовательной организацией.

Итоговая аттестация считается пройденной при получении слушателем положительной оценки за теоретическую и практическую части экзамена.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации — удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Календарный учебный график

Продолжительность освоения программы составляет 40 академических часа.

Сроки освоения программы определяются календарным учебным графиком, утверждаемым образовательной организацией. Набор слушателей осуществляется в течение календарного года по мере комплектования групп.

Продолжительность одного потока - 8 учебных недель.

Учебная нагрузка - до 40 академических часов в неделю.
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Примечание:

Л – лекции;

ПЗ – практические занятия; 

СР – самостоятельная работа;

ИА – итоговая аттестация
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организация образовательного процесса

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и настоящей образовательной программой.

Образовательный процесс организуется с учетом содержания и структуры программы, уровня подготовки слушателей, их профессионального опыта и требований к результатам освоения программы.

Учебные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Теоретические занятия направлены на формирование и систематизацию знаний в области пожарной безопасности. При проведении занятий используются нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности, учебно-методические материалы, наглядные пособия, презентации, схемы, примеры из практики обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

Практические занятия направлены на закрепление теоретических знаний и формирование у слушателей практических умений, необходимых для выполнения обязанностей лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Практические задания предусматривают анализ конкретных объектов и производственных ситуаций, выявление нарушений требований пожарной безопасности, определение пожарных рисков, разработку мероприятий по предупреждению пожаров, организацию эвакуации людей, анализ работы систем противопожарной защиты и решение иных задач в соответствии с содержанием программы.

При проведении практических занятий используются учебные материалы, оборудование и средства обучения, позволяющие моделировать ситуации, связанные с возникновением и развитием пожара, организацией эвакуации людей, применением первичных средств пожаротушения и обеспечением работоспособности систем противопожарной защиты.

Самостоятельная работа слушателей предусматривает изучение нормативных правовых актов и нормативных документов, подготовку к практическим занятиям, выполнение заданий, анализ учебных ситуаций и подготовку к промежуточной и итоговой аттестации.

Выбор методов и технологий обучения осуществляется преподавателем с учетом содержания учебного материала, уровня подготовки слушателей, целей конкретного занятия, степени сложности изучаемых вопросов, наличия учебного оборудования и технических средств обучения.

При реализации программы могут применяться лекционный метод, объяснение, демонстрация, анализ нормативных документов, решение ситуационных задач, разбор практических случаев, моделирование чрезвычайных ситуаций, практическая отработка действий и иные методы обучения.

Кадровые условия

Реализацию программы обеспечивают педагогические работники, имеющие образование, квалификацию и опыт профессиональной деятельности, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об образовании и требованиям, предъявляемым к реализации дополнительной профессиональной программы.

Педагогические работники должны обладать знаниями и практическим опытом в области пожарной безопасности, обеспечивать освоение слушателями знаний и умений, предусмотренных программой, и учитывать при проведении занятий требования действующих нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности.

При проведении практических занятий преподаватель обеспечивает безопасные условия выполнения практических заданий, контролирует соблюдение слушателями требований безопасности и правильность выполнения практических действий.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса должно обеспечивать проведение теоретических и практических занятий, самостоятельной работы, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Для реализации программы используются:
	№
	Наименование
	Назначение

	1
	Персональный компьютер / ноутбук
	Проведение занятий, работа с электронными образовательными ресурсами и нормативными документами

	2
	Мониторы
	Организация рабочих мест слушателей

	3
	Клавиатуры и компьютерные мыши
	Работа слушателей с электронными образовательными ресурсами

	4
	Мультимедийный проектор
	Демонстрация учебных материалов

	5
	Экран
	Демонстрация презентаций, схем, видеоматериалов

	6
	Доска
	Проведение теоретических и практических занятий

	7
	Точка доступа к сети Интернет
	Доступ к электронным образовательным и информационно-правовым ресурсам

	8
	Огнетушители
	Практическое изучение первичных средств пожаротушения

	9
	Комплект первичных средств пожаротушения
	Формирование практических навыков применения средств пожаротушения

	10
	Образцы знаков пожарной безопасности
	Изучение требований к знакам пожарной безопасности

	11
	Планы эвакуации
	Изучение организации эвакуации людей при пожаре

	12
	Учебные материалы по системам противопожарной защиты
	Изучение устройства, назначения и принципов функционирования систем противопожарной защиты

	14
	Информационно-правовая система «Гарант»
	Работа с нормативными правовыми актами и актуализация нормативной базы


При проведении практических занятий используются оборудование, средства пожаротушения, учебные материалы и иные средства обучения, позволяющие формировать у слушателей умения, предусмотренные планируемыми результатами освоения программы.

Выбор методов обучения определяется преподавателем с учетом содержания занятия, уровня подготовки слушателей, степени сложности учебного материала, наличия и состояния учебного оборудования, технических средств обучения, места и продолжительности занятия.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и формирования у слушателей умений и навыков в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям обеспечения пожарной безопасности.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общие положения

Методические материалы программы повышения квалификации в области пожарной безопасности предназначены для обеспечения единого подхода к организации и проведению учебных занятий, практической подготовки, самостоятельной работы слушателей, текущего и промежуточного контроля, а также подготовки и проведения итоговой аттестации.

Методические материалы разработаны с учетом целей и планируемых результатов освоения программы, содержания учебных модулей, требований нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а также задач профессиональной деятельности слушателей.

Методическое обеспечение направлено на формирование у слушателей не только теоретических знаний требований пожарной безопасности, но и способности применять эти требования при решении практических задач: анализировать противопожарное состояние объекта защиты, выявлять нарушения, определять необходимые противопожарные мероприятия, анализировать систему предотвращения пожаров, оценивать состояние систем противопожарной защиты, организовывать действия работников при пожаре и участвовать в подготовке работников к безопасным действиям при возникновении пожара.

Методические материалы используются преподавателями при подготовке и проведении учебных занятий, а слушателями — при изучении учебного материала, выполнении практических заданий, самостоятельной работе, подготовке к промежуточной и итоговой аттестации.

Методическое обеспечение программы должно поддерживаться в актуальном состоянии. При изменении законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, требований к объектам защиты, системам предотвращения и противопожарной защиты, эвакуации людей и организации противопожарных мероприятий соответствующие учебные и методические материалы подлежат пересмотру.
Методические рекомендации по организации учебного процесса

Обучение по программе строится на сочетании теоретической подготовки, практической работы и самостоятельного изучения учебного материала.

Теоретическая подготовка направлена на формирование системного представления о системе обеспечения пожарной безопасности, организационных основах пожарной безопасности, оценке соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, общих принципах обеспечения пожарной безопасности, системе предотвращения пожаров и системах противопожарной защиты.

При проведении теоретических занятий преподаватель должен обеспечивать связь изучаемого материала с практическими задачами обеспечения пожарной безопасности.

Изложение нормативных требований должно сопровождаться рассмотрением практических ситуаций, в которых слушателю необходимо определить применимое требование, установить наличие или отсутствие нарушения и определить необходимые действия.

При изучении нормативных документов рекомендуется использовать их актуальные редакции. При рассмотрении конкретных требований преподаватель должен обращать внимание слушателей на область применения документа, регулируемые им вопросы, используемые термины и взаимосвязь требований различных нормативных документов.

При проведении занятий рекомендуется применять анализ конкретных объектов защиты, ситуационные задачи, разбор типичных нарушений требований пожарной безопасности, анализ документов, решение расчетных задач, моделирование действий работников при пожаре и комплексные практические задания.

Методика проведения занятий должна обеспечивать постепенный переход от освоения отдельных нормативных требований к их комплексному применению при решении практических задач в области пожарной безопасности.
Методические рекомендации по изучению нормативных правовых и нормативно-технических документов

Работа с нормативной документацией является обязательной частью освоения программы.

При изучении нормативного документа слушателю рекомендуется сначала определить его назначение и область применения, затем установить требования, непосредственно относящиеся к рассматриваемому объекту или ситуации, после чего определить действия, необходимые для выполнения соответствующих требований.

При решении практической задачи ссылка на нормативный документ должна использоваться не формально, а для обоснования конкретного решения.

При анализе нарушения рекомендуется использовать следующую последовательность:

1. определить фактическое состояние объекта, помещения, оборудования или процесса; 

2. установить применимое требование; 

3. сопоставить фактическое состояние с установленным требованием; 

4. определить характер выявленного несоответствия; 

5. определить возможные последствия выявленного нарушения; 

6. определить необходимые корректирующие мероприятия; 

7. определить порядок контроля выполнения предложенных мероприятий. 

При работе с нормативными документами необходимо учитывать их актуальную редакцию.

Для поиска и проверки нормативных требований используются официальные источники опубликования нормативных правовых актов, информационно-правовые системы и иные информационные ресурсы, предусмотренные организационно-педагогическими условиями реализации программы.

Особое внимание при обучении должно уделяться недопустимости применения утративших силу или изменивших содержание нормативных требований при решении практических задач.
Методические рекомендации по практическим занятиям

Практические занятия предназначены для закрепления теоретических знаний и формирования у слушателей умений применять требования пожарной безопасности в конкретных ситуациях.

Практическое занятие должно включать постановку профессиональной задачи, исходные данные, самостоятельное выполнение слушателем необходимых действий, обсуждение полученного результата и его оценку преподавателем.

При выполнении практической работы слушатель должен не только назвать соответствующее требование пожарной безопасности, но и показать способность применить его к конкретной ситуации.

При анализе объекта защиты слушатель должен уметь работать с предоставленными исходными данными, выявлять нарушения требований пожарной безопасности, определять причины и условия возникновения пожарной опасности и предлагать мероприятия по устранению выявленных нарушений.

При выполнении практических заданий по системе предотвращения пожаров слушатель должен уметь выявлять условия образования горючей среды, определять потенциальные источники зажигания и разрабатывать мероприятия по исключению условий возникновения пожара.

При выполнении практических заданий по системам противопожарной защиты слушатель должен уметь определять назначение соответствующей системы, анализировать сведения о ее состоянии, выявлять признаки неисправности и определять необходимые организационные и технические мероприятия.

При выполнении практических заданий по эвакуации слушатель должен уметь оценивать состояние эвакуационных путей и выходов, выявлять препятствия для безопасной эвакуации и разрабатывать последовательность действий работников при возникновении пожара.

При выполнении практических заданий по первичным средствам пожаротушения слушатель должен уметь определить необходимый вид средства пожаротушения с учетом характера возможного пожара, оценить правильность его размещения и продемонстрировать безопасный порядок применения.

В программе предусматривается комплексная практическая отработка обнаружения пожара, сообщения о пожаре, организации эвакуации людей, выбора первичных средств пожаротушения, применения огнетушителя, анализа состояния систем противопожарной защиты и определения порядка взаимодействия работников с прибывающими подразделениями пожарной охраны.
Методические рекомендации по анализу противопожарного состояния объекта защиты

Практические задания по анализу противопожарного состояния объекта выполняются на основе условных или реальных исходных данных, предоставленных преподавателем.

В качестве исходных данных могут использоваться описание объекта, его функциональное назначение, сведения о количестве работников и посетителей, характеристики помещений, сведения о системах противопожарной защиты, планы эвакуации, сведения о техническом состоянии оборудования, документы о проведении проверок и технического обслуживания, локальные документы организации и результаты условного обследования.

Слушателю предлагается установить соответствие фактического состояния объекта требованиям пожарной безопасности.

Результат выполнения задания должен содержать описание выявленных проблем, указание применимых требований, оценку возможных последствий выявленных нарушений и предложения по их устранению.

Особое внимание при выполнении подобных заданий уделяется способности слушателя отличать непосредственно установленное нарушение от предположения о возможном нарушении.

Вывод должен основываться на предоставленных исходных данных и применимом нормативном требовании.

При отсутствии достаточных исходных данных слушатель не должен делать категоричный вывод о наличии нарушения. В таком случае необходимо указать, какие дополнительные сведения или документы требуются для объективной оценки.
Методические рекомендации по разработке противопожарных мероприятий

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности слушатель должен исходить из выявленных на объекте нарушений, пожарных опасностей и условий эксплуатации объекта.

Предлагаемое мероприятие должно быть конкретным, реализуемым и направленным на устранение выявленной проблемы или снижение соответствующего пожарного риска.

При разработке мероприятий рекомендуется определять:

· содержание мероприятия; 

· основание для его выполнения; 

· ответственное лицо; 

· необходимые организационные или технические действия; 

· предполагаемый срок исполнения; 

· порядок последующего контроля. 

Мероприятия должны соответствовать фактическим условиям объекта и не должны носить исключительно декларативный характер.

При разработке организационных мероприятий необходимо учитывать существующую систему управления пожарной безопасностью объекта, распределение обязанностей между должностными лицами и работниками, а также порядок контроля исполнения установленных требований.
Методические рекомендации по самостоятельной работе

Самостоятельная работа является составной частью освоения программы и направлена на углубление знаний, закрепление материала практических занятий и подготовку к выполнению практических задач.

Самостоятельная работа должна быть связана с конкретным содержанием изучаемой темы или модуля.

При выполнении самостоятельного задания слушателю рекомендуется использовать нормативные документы, учебную литературу, учебно-методические материалы программы и электронные образовательные ресурсы.

Результатом самостоятельной работы могут являться:

· аналитическая записка; 

· таблица соответствия требований; 

· перечень выявленных нарушений; 

· алгоритм действий; 

· проект организационно-распорядительного документа; 

· схема действий работников; 

· расчет; 

· решение ситуационной задачи; 

· перечень противопожарных мероприятий; 

· иной результат, предусмотренный рабочей программой. 

При подготовке самостоятельной работы слушатель должен самостоятельно сформулировать выводы и обосновать предлагаемые решения.

Механическое воспроизведение текста нормативного документа без анализа конкретной ситуации не рассматривается как полноценное выполнение аналитического задания.
Методические рекомендации по работе с ситуационными задачами

Ситуационная задача используется для моделирования практической деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

Ситуация должна содержать конкретные исходные данные, достаточные для принятия решения.

При решении задачи слушателю необходимо:

1. определить проблему; 

2. проанализировать фактические обстоятельства; 

3. установить применимые требования пожарной безопасности; 

4. определить наличие или отсутствие нарушения; 

5. сформулировать решение; 

6. определить необходимые действия; 

7. определить порядок контроля результата. 

Ответ должен содержать не только указание на наличие нарушения, но и конкретные действия по его устранению или предотвращению.

Например, если при обследовании здания установлено, что эвакуационный коридор используется для хранения материалов и оборудования, слушатель должен определить, что такое использование препятствует безопасной эвакуации, предложить освободить путь эвакуации, восстановить возможность безопасного движения людей и организовать контроль, исключающий повторное загромождение.

Методические рекомендации по формированию навыков работы с документацией

Работа с документацией является одним из основных элементов практической подготовки слушателей.

В процессе обучения слушатели должны освоить порядок анализа документов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта защиты.

При выполнении практических заданий рекомендуется использовать:

· приказы; 

· распоряжения; 

· инструкции; 

· планы мероприятий; 

· алгоритмы действий работников; 

· планы и схемы эвакуации; 

· документы по организации обучения работников; 

· документы о проведении проверок и испытаний; 

· материалы обследований; 

· документы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты; 

· иные документы, относящиеся к обеспечению пожарной безопасности. 

При подготовке документа необходимо обеспечить соответствие его содержания фактическим условиям объекта.

Недопустимо использовать универсальный текст без его адаптации к назначению здания, особенностям технологических процессов, численности работников, характеристикам помещений, наличию систем противопожарной защиты и другим значимым обстоятельствам.

Слушатель должен уметь определить, какие сведения необходимо включить в документ, какие действия должны быть выполнены, кто отвечает за их выполнение и каким образом осуществляется контроль.
Методические рекомендации по изучению систем противопожарной защиты

Изучение систем противопожарной защиты проводится с ориентацией на понимание их назначения, основных функций, принципов работы и порядка контроля их состояния.

При рассмотрении систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, противопожарного водоснабжения и других систем слушатель должен понимать:

· назначение системы; 

· ее роль в обеспечении пожарной безопасности; 

· основные элементы системы; 

· основные признаки работоспособного состояния; 

· признаки неисправности; 

· порядок действий при выявлении неисправности; 

· необходимость проведения технического обслуживания, проверки или испытания. 

Практическая работа должна строиться таким образом, чтобы слушатель мог по заданной ситуации определить, является ли выявленное состояние системы нормальным, требует ли оно дополнительной проверки или необходимо организовать восстановление работоспособности.
Методические рекомендации по организации эвакуации и действиям работников при пожаре

Подготовка работников к действиям при пожаре рассматривается как важная составляющая обеспечения пожарной безопасности объекта.

При выполнении соответствующих заданий слушатель должен уметь определить последовательность действий работников при обнаружении пожара, порядок сообщения о пожаре, организацию эвакуации, действия ответственных лиц и порядок взаимодействия с подразделениями пожарной охраны.

Особое внимание уделяется разработке понятных и практически выполнимых алгоритмов.

Алгоритм должен определять последовательность конкретных действий работников, а не только воспроизводить положения нормативного документа.

При разработке алгоритма необходимо учитывать конкретные условия объекта, особенности его планировки, количество людей, характер их пребывания на объекте и наличие лиц, нуждающихся в помощи при эвакуации.
Методические рекомендации по применению первичных средств пожаротушения

При изучении первичных средств пожаротушения необходимо обеспечить понимание их назначения, области применения и ограничений.

Слушатель должен уметь определить вид первичного средства пожаротушения с учетом характера возможного пожара, оценить правильность его размещения и определить порядок безопасного применения.

Практическая отработка применения огнетушителя проводится под контролем преподавателя с соблюдением требований безопасности.

При выполнении практического задания оцениваются правильность выбора средства пожаротушения, последовательность действий, соблюдение безопасного расстояния и порядка применения средства.
Методические рекомендации по текущему и промежуточному контролю

Текущий контроль осуществляется в процессе освоения учебного материала и предназначен для своевременного выявления затруднений слушателей.

Контроль может осуществляться посредством:

· устного опроса; 

· тестирования; 

· анализа ситуационных задач; 

· проверки самостоятельной работы; 

· выполнения практических упражнений; 

· решения расчетных задач; 

· анализа документов; 

· иных форм, соответствующих содержанию конкретной темы. 

Промежуточная аттестация должна проверять не только запоминание нормативных требований, но и способность применять их при решении практических задач.

При использовании тестирования вопросы должны охватывать основные результаты соответствующего модуля и иметь однозначно определяемый правильный ответ.

Практические задания должны оцениваться с учетом правильности определения проблемы, выбора применимого требования, обоснованности предлагаемого решения и способности слушателя самостоятельно выполнить необходимые действия.
Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации

Подготовка к итоговой аттестации осуществляется после завершения изучения учебного материала программы.

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть направлена на проверку знаний законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, нормативных требований, организационных основ пожарной безопасности, требований к объектам защиты, системы предотвращения пожаров, систем противопожарной защиты, эвакуации, первичных средств пожаротушения и порядка действий при пожаре.

Практическая часть должна проверять способность слушателя применять полученные знания при решении профессиональной задачи.

В качестве практического задания может использоваться комплексная ситуация, включающая:

· анализ противопожарного состояния объекта; 

· выявление нарушений; 

· определение применимых требований; 

· разработку мероприятий по устранению нарушений; 

· анализ эвакуационных путей; 

· разработку схемы действий работников; 

· выбор первичных средств пожаротушения; 

· анализ систем противопожарной защиты; 

· разработку организационно-распорядительного документа; 

· решение иной практической задачи в соответствии с содержанием программы. 

При подготовке к экзамену слушателю рекомендуется повторить не только теоретический материал, но и алгоритмы решения практических задач, порядок анализа объекта защиты, порядок работы с нормативной документацией и основные требования к системам предотвращения и противопожарной защиты.
Методические рекомендации по выполнению практической части итогового экзамена

Практическое задание итогового экзамена выполняется самостоятельно.

При получении задания слушатель должен определить исходные данные, сформулировать проблему и установить последовательность необходимых действий.

В процессе выполнения задания оценивается способность слушателя:

· применять нормативные требования к конкретной ситуации; 

· обосновывать принимаемые решения; 

· выявлять нарушения; 

· определять необходимые мероприятия; 

· определять последовательность действий работников; 

· оформлять результаты работы в профессионально приемлемой форме. 

При выполнении задания, связанного с анализом объекта защиты, слушатель должен представить результаты анализа и сформулировать конкретные предложения по устранению выявленных нарушений.

При выполнении задания, связанного с разработкой документа, оценивается его содержание, соответствие исходным данным, полнота предусмотренных мероприятий и возможность практического применения документа.

При выполнении задания, связанного с действиями работников при пожаре, оценивается логичность и безопасность предложенного алгоритма, полнота действий и учет особенностей объекта.

При выполнении задания по первичным средствам пожаротушения оценивается правильность выбора средства пожаротушения и соблюдение требований безопасности при его применении.
Методическое обеспечение преподавателя

Преподаватель, реализующий программу, использует рабочие программы модулей, учебно-тематические материалы, презентационные материалы, нормативные документы, ситуационные задачи, практические задания, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, материалы промежуточной и итоговой аттестации.

Перед проведением занятия преподаватель определяет планируемый результат занятия, содержание изучаемого материала, форму проведения, необходимые учебные материалы и оборудование, порядок выполнения практической работы и критерии оценки.

При подготовке практического занятия преподаватель обеспечивает наличие исходных данных, необходимых для самостоятельного выполнения задания слушателями.

Результаты выполнения практических заданий анализируются преподавателем. При выявлении типичных ошибок преподаватель организует их разбор и разъясняет порядок правильного выполнения соответствующего задания.
Методическое обеспечение слушателя

Слушателю предоставляются материалы, необходимые для освоения программы и выполнения предусмотренных учебным планом видов учебной работы.

К методическому обеспечению относятся:

· учебные материалы по каждому модулю; 

· нормативные правовые и нормативно-технические документы; 

· материалы для практических занятий; 

· ситуационные задачи; 

· задания для самостоятельной работы; 

· материалы для подготовки к промежуточной аттестации; 

· материалы для подготовки к итоговой аттестации; 

· электронные образовательные ресурсы. 

Учебные материалы должны позволять слушателю самостоятельно восстановить содержание изученной темы, выполнить практическое задание и подготовиться к контролю знаний.
Требования к актуализации методических материалов

Методические материалы программы подлежат периодическому пересмотру и актуализации.

Актуализация осуществляется при изменении федерального законодательства, нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, требований к объектам защиты, системам предотвращения и противопожарной защиты, организации эвакуации, противопожарному режиму и подготовке работников.

При актуализации проверяются:

· содержание учебных тем; 

· практические задания; 

· тестовые вопросы; 

· нормативные ссылки; 

· учебная литература; 

· электронные образовательные ресурсы; 

· материалы промежуточной аттестации; 

· материалы итоговой аттестации. 

При выявлении нормативного изменения, влияющего на содержание программы, соответствующие учебные и методические материалы корректируются в установленном образовательной организацией порядке.
Состав методического обеспечения программы

Методическое обеспечение программы формируется как единый учебно-методический комплекс.

В состав комплекса входят:

· рабочие программы учебных модулей; 

· учебные материалы по темам; 

· методические рекомендации преподавателю; 

· методические рекомендации слушателю; 

· материалы для практических занятий; 

· ситуационные задачи; 

· задания для самостоятельной работы; 

· образцы и проекты документов по пожарной безопасности; 

· материалы для работы с нормативной документацией; 

· инструкции по выполнению практических заданий; 

· материалы текущего и промежуточного контроля; 

· фонд оценочных средств; 

· материалы для подготовки к итоговой аттестации; 

· электронные образовательные материалы. 

Состав методических материалов должен соответствовать учебному плану и рабочим программам модулей.

Для каждой темы, по которой предусмотрены практическое занятие или самостоятельная работа, должны быть определены содержание задания, исходные данные, порядок выполнения и критерии оценки.
Требования к качеству методических материалов

Методические материалы должны соответствовать содержанию образовательной программы, планируемым результатам обучения и фактическим условиям ее реализации.

Материалы должны быть понятными для слушателя, содержать достаточные исходные данные для выполнения предусмотренных заданий и обеспечивать возможность объективной оценки результата.

Практические задания должны иметь практическую направленность и соответствовать содержанию программы и задачам обеспечения пожарной безопасности.

Тестовые и ситуационные задания не должны сводиться исключительно к воспроизведению определений. Они должны в необходимой степени проверять понимание нормативных требований и способность применять их при решении практических ситуаций.

Учебные и методические материалы не должны содержать ссылки на утратившие силу нормативные документы без соответствующего указания на их исторический характер.

При использовании нормативных требований в учебных материалах должна обеспечиваться возможность установить источник соответствующего требования.

8. Оценочные материалы
МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
Тестовые задания

Вопрос 1
Что является одной из основных целей системы обеспечения пожарной безопасности?
а) Увеличение количества противопожарных мероприятий
б) Защита людей и имущества от пожаров
в) Контроль экономической деятельности организаций
г) Организация исключительно государственного пожарного надзора
Правильный ответ: б)

Вопрос 2
Что понимается под пожарной безопасностью?
а) Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров
б) Комплекс мероприятий только по тушению пожаров
в) Система подготовки работников организаций
г) Состояние исправности пожарной техники
Правильный ответ: а)

Вопрос 3
На кого распространяются требования пожарной безопасности?
а) Только на работников организаций
б) Только на собственников зданий
в) На граждан, организации и иных лиц в случаях, установленных законодательством
г) Только на должностных лиц
Правильный ответ: в)

Вопрос 4
Что относится к основным направлениям обеспечения пожарной безопасности?
а) Предотвращение пожаров и защита людей и имущества
б) Увеличение численности работников пожарной охраны
в) Контроль финансовых показателей организации
г) Проведение исключительно противопожарной пропаганды
Правильный ответ: а)

Вопрос 5
Какова основная задача мероприятий по предупреждению пожаров?
а) Обеспечить увеличение количества средств пожаротушения
б) Не допустить возникновения пожара
в) Сократить продолжительность эвакуации после пожара
г) Обеспечить работу пожарной охраны
Правильный ответ: б)

Вопрос 6
Что относится к объектам защиты?
а) Только производственные здания
б) Только жилые здания
в) Здания, сооружения, помещения, территории и иные объекты, для которых установлены
требования пожарной безопасности
г) Только территории предприятий
Правильный ответ: в)

Тема 1.2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Вопрос 7
Что должен обеспечивать руководитель организации в области пожарной безопасности?
а) Выполнение требований пожарной безопасности в организации
б) Только наличие огнетушителей
в) Только проведение противопожарной пропаганды
г) Только взаимодействие с пожарной охраной
Правильный ответ: а)
Вопрос 8
Для чего в организации назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность?
а) Для ведения бухгалтерского учета
б) Для организации и контроля выполнения требований пожарной безопасности
в) Для проведения исключительно ремонтных работ
г) Для замены работников пожарной охраны
Правильный ответ: б)

Вопрос 9
Что является одной из задач ответственного за пожарную безопасность лица?
а) Контроль соблюдения требований пожарной безопасности
б) Проведение финансового аудита
в) Организация охраны труда вместо работодателя
г) Контроль производительности труда
Правильный ответ: а)

Вопрос 10
Что должно учитываться при организации пожарной безопасности конкретного объекта?
а) Только численность работников
б) Только площадь здания
в) Назначение объекта, его особенности и установленные требования пожарной безопасности
г) Только количество огнетушителей
Правильный ответ: в)

Вопрос 11
Какой принцип является важным при распределении обязанностей по обеспечению пожарной безопасности?
а) Обязанности должны быть определены и закреплены
б) Все обязанности выполняет только руководитель
в) Обязанности устанавливаются устно
г) Ответственность полностью передается пожарной охране
Правильный ответ: а)

Вопрос 12
Что необходимо делать при выявлении нарушения требований пожарной безопасности?
а) Игнорировать его до проведения проверки
б) Зафиксировать нарушение и принять меры по его устранению
в) Передать информацию только работникам
г) Изменить локальные документы без устранения нарушения
Правильный ответ: б)

Тема 1.3. Противопожарный режим и организационно-распорядительные документы
Вопрос 13
Для чего устанавливается противопожарный режим на объекте?
а) Для определения порядка безопасной эксплуатации объекта и соблюдения требований пожарной безопасности
б) Для организации рабочего времени
в) Для регулирования оплаты трудаг) Для определения численности пожарной охраны
Правильный ответ: а)

Вопрос 14
Что может устанавливать локальный документ по пожарной безопасности?
а) Порядок действий работников при пожаре
б) Размер заработной платы работников
в) График выплаты отпускных
г) Порядок ведения бухгалтерской отчетности
Правильный ответ: а)

Вопрос 15
Что должно быть отражено в документах, устанавливающих требования пожарной безопасности на объекте?
а) Только перечень используемых огнетушителей
б) Конкретные требования и порядок действий работников с учетом особенностей объекта
в) Только общие положения законодательства
г) Только сведения о пожарной охране
Правильный ответ: б)

Вопрос 16
Как следует поступить с локальным документом по пожарной безопасности при изменении условий эксплуатации объекта?
а) Не изменять его до очередной проверки
б) Удалить документ
в) Проверить его актуальность и при необходимости внести изменения
г) Передать документ в пожарную охрану
Правильный ответ: в)

Вопрос 17
Что является недостатком формального подхода к разработке документов по пожарной безопасности?
а) Использование документов без учета фактических условий объекта
б) Наличие подписей ответственных лиц
в) Указание порядка действий работников
г) Актуализация документов
Правильный ответ: а)

Вопрос 18
Кто должен быть ознакомлен с требованиями пожарной безопасности, относящимися к его деятельности?
а) Только руководитель организации
б) Только лицо, ответственное за пожарную безопасность
в) Работники в установленном порядке
г) Только сотрудники пожарной охраны
Правильный ответ: в)

Тема 1.4. Обучение работников мерам пожарной безопасности

Вопрос 19
Для чего организуется обучение работников мерам пожарной безопасности?
а) Для формирования готовности соблюдать требования пожарной безопасности и действовать при пожаре
б) Только для получения удостоверения
в) Для замены инструкций по пожарной безопасности
г) Для проведения технического обслуживания пожарной сигнализации
Правильный ответ: а)

Вопрос 20
Что должно быть результатом обучения работников действиям при пожаре?
а) Знание только номера телефона пожарной охраны
б) Способность правильно действовать в соответствии с установленным алгоритмом
в) Умение самостоятельно проводить пожарно-техническую экспертизу
г) Получение квалификации пожарного
Правильный ответ: б)

Вопрос 21
Что необходимо учитывать при подготовке работников к действиям при пожаре?
а) Только продолжительность рабочего дня
б) Особенности объекта и возможные действия работников
в) Только количество работников
г) Только наличие пожарной сигнализации
Правильный ответ: б)

Вопрос 22
Какой метод наиболее эффективен для закрепления алгоритма действий работников при пожаре?
а) Только чтение нормативного документа
б) Только письменный опрос
в) Практическая отработка действий и тренировочные мероприятия
г) Самостоятельное изучение законодательства
Правильный ответ: в)

Вопрос 23
Что необходимо проверить после проведения тренировки по эвакуации?
а) Только количество присутствовавших
б) Результаты действий работников и выявленные недостатки
в) Только исправность компьютеров
г) Только продолжительность тренировки
Правильный ответ: б)
Тема 1.5. Действия работников при пожаре и организация эвакуации

Вопрос 24
Какое действие должно быть выполнено при обнаружении пожара в первую очередь с учетом установленного порядка?
а) Сообщить о пожаре и организовать необходимые действия по эвакуации
б) Остановить всех работников для выяснения причин
в) Начать поиск источника возгорания
г) Самостоятельно покинуть объект без предупреждения других лиц
Правильный ответ: а)

Вопрос 25
Что должен содержать алгоритм действий работников при пожаре?
а) Только порядок использования огнетушителя
б) Последовательность конкретных действий работников при возникновении пожара
в) Только телефонные номера руководителей
г) Только сведения о пожарной сигнализации
Правильный ответ: б)

Вопрос 26
Почему алгоритм действий при пожаре должен учитывать особенности конкретного объекта?
а) Потому что объекты различаются по назначению, планировке и условиям пребывания людей
б) Потому что для каждого объекта требуется отдельный телефон
в) Потому что требования пожарной безопасности не применяются одинаково
г) Потому что эвакуация проводится только на производственных объектах
Правильный ответ: а)

Вопрос 27
Что необходимо учитывать при организации эвакуации людей?
а) Только количество эвакуационных выходов
б) Только площадь помещений
в) Безопасность людей и особенности их пребывания на объекте
г) Только расположение пожарных кранов
Правильный ответ: в)

Вопрос 28
Как следует действовать при выявлении препятствия на пути эвакуации?
а) Оставить его до окончания рабочего дня
б) Принять меры по его устранению и восстановлению безопасного пути эвакуации
в) Обозначить препятствие дополнительным знаком
г) Перенаправить людей без оценки безопасности нового маршрута
Правильный ответ: б)

Вопрос 29
Какова одна из основных задач противопожарной подготовки работников?
а) Формирование навыков безопасного поведения при пожаре
б) Обучение работников ремонту зданий
в) Подготовка работников к проведению экспертизы
г) Освоение методов проектирования пожарной сигнализации
Правильный ответ: а)

Вопрос 30
Что должен сделать ответственный за пожарную безопасность после выявления недостатков в действиях работников при тренировке?
а) Не учитывать результаты, если эвакуация завершена
б) Зафиксировать недостатки и организовать мероприятия по их устранению
в) Отменить проведение последующих тренировок
г) Передать ответственность исключительно руководителю
Правильный ответ: б)

Практические задания

Задание 1

Ситуация: В административном здании организации отсутствует четко установленный порядок действий работников при обнаружении пожара. Работники знают, что необходимо покинуть здание, однако не знают, кто должен сообщить о пожаре, кто организует эвакуацию, кто проверяет помещения и кто встречает подразделения пожарной охраны.

Задание слушателю: проанализировать ситуацию и разработать последовательность действий работников и ответственных лиц при обнаружении пожара. Определить основные обязанности участников процесса.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен указать необходимость установления понятного алгоритма действий. В алгоритме должны быть предусмотрены обнаружение пожара, немедленное сообщение о пожаре, передача информации ответственным лицам, организация эвакуации, обеспечение безопасности людей, вызов пожарной охраны, при возможности безопасное применение первичных средств пожаротушения, встреча прибывающих подразделений пожарной охраны и передача им информации об объекте и возможном нахождении людей.
Задание 2

Ситуация: при проверке помещения установлено, что часть работников не знает требований противопожарного режима и не может правильно назвать порядок действий при обнаружении пожара. Локальная документация по обучению работников имеется, однако фактическая подготовка работников недостаточна.

Задание слушателю: определить проблему и предложить мероприятия по повышению готовности работников к действиям при пожаре.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен указать на необходимость проверить организацию обучения работников и соответствие фактической подготовки установленным требованиям. Необходимо определить причины недостаточной подготовки, провести необходимые мероприятия по обучению и практической отработке действий, проверить усвоение алгоритма и организовать контроль результатов.

Задание 3

Ситуация: на объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, однако в ней отсутствует порядок действий работников при возникновении пожара. Кроме того, инструкция не учитывает особенности объекта и фактическую организацию эвакуации.

Задание слушателю: определить недостатки документа и предложить порядок его доработки.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен определить, что документ не обеспечивает работников необходимой информацией для действий при пожаре. Необходимо актуализировать инструкцию с учетом фактических условий объекта, определить порядок действий работников при обнаружении пожара, порядок сообщения о пожаре, эвакуации и взаимодействия ответственных лиц, после чего ознакомить работников с актуальной редакцией документа.
Задание 4

Ситуация: в ходе внутренней проверки установлено, что на путях эвакуации временно размещены коробки с материалами. Ответственный работник считает нарушение несущественным, поскольку проход остается частично свободным.

Задание слушателю: оценить ситуацию и определить необходимые действия ответственного лица.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен определить необходимость оценки состояния пути эвакуации с учетом требований пожарной безопасности. Размещение материалов не должно препятствовать безопасному движению людей. Необходимо устранить загромождение, восстановить безопасное состояние пути эвакуации и организовать контроль, исключающий повторное размещение материалов.

Задание 5

Ситуация: на объекте проводится тренировка по эвакуации. Большинство работников покинули здание, однако несколько человек не знали, куда направляться после выхода из помещения. Ответственные лица также не смогли определить порядок действий при обнаружении отсутствующего работника.

Задание слушателю: проанализировать результаты тренировки и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен указать, что результаты тренировки свидетельствуют о недостаточной отработке алгоритма действий. Необходимо уточнить порядок эвакуации, обеспечить понятность маршрутов и места сбора, разъяснить обязанности ответственных лиц, отработать действия при отсутствии человека после эвакуации и провести повторную тренировку с проверкой устранения выявленных недостатков.

МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Вопрос 1
Что является целью обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?
а) Обеспечение соответствия объекта требованиям пожарной безопасности и защита людей и имущества
б) Сокращение расходов на содержание объекта
в) Увеличение количества технического оборудования
г) Организация исключительно пожарного надзора
Правильный ответ: а)

Вопрос 2
Что представляет собой оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности?
а) Определение стоимости объекта
б) Установление соответствия объекта установленным требованиям пожарной безопасности
в) Проверку квалификации работников организации
г) Определение категории работников по профессиям
Правильный ответ: б)

Вопрос 3
Что необходимо учитывать при оценке соответствия объекта требованиям пожарной безопасности?
а) Только площадь здания
б) Только количество работников
в) Требования пожарной безопасности, установленные для соответствующего объекта
г) Только результаты последней проверки
Правильный ответ: в)

Вопрос 4
Какие элементы могут участвовать в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты?
а) Только организационные мероприятия
б) Только технические средства
в) Только действия работников
г) Организационные, технические и инженерные мероприятия
Правильный ответ: г)

Вопрос 5
Что является результатом оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности?
а) Вывод о соответствии либо выявление несоответствий установленным требованиям
б) Назначение нового руководителя
в) Определение штатной численности организации
г) Изменение режима рабочего времени
Правильный ответ: а)

Вопрос 6
Для чего применяются формы оценки соответствия объектов защиты требования пожарной безопасности?
а) Для определения стоимости имущества
б) Для установления соответствия требованиям пожарной безопасности
в) Для контроля трудовой дисциплины
г) Для расчета заработной платы
Правильный ответ: б)

Тема 2.2. Аккредитация

Вопрос 7
Что является одной из основных целей аккредитации?
а) Увеличение числа контролирующих органов
б) Подтверждение компетентности участников соответствующей деятельности
в) Установление размера платы за обучение
г) Контроль численности организаций
Правильный ответ: б)

Вопрос 8
Что регулирует законодательство об аккредитации?
а) Порядок организации и функционирования системы аккредитации
б) Только деятельность пожарной охраны
в) Только порядок эвакуации людей
г) Только эксплуатацию огнетушителей
Правильный ответ: а)

Вопрос 9
Что представляет собой единая национальная система аккредитации?
а) Совокупность мероприятий по тушению пожаров
б) Систему организации и функционирования аккредитации на территории Российской Федерации
в) Систему подготовки работников предприятий
г) Систему добровольной пожарной охраны
Правильный ответ: б)

Вопрос 10
Что устанавливается законодательством в отношении участников системы аккредитации?
а) Только их обязанности
б) Только их права
в) Права и обязанности участников
г) Только требования к их помещениям
Правильный ответ: в)

Вопрос 11
Какое значение имеет аккредитация при оценке соответствия?
а) Позволяет установить компетентность соответствующих участников оценки
б) Заменяет все требования пожарной безопасности
в) Исключает необходимость документального оформления
г) Автоматически подтверждает безопасность любого объекта
Правильный ответ: а)

Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска

Вопрос 12
Для чего проводится независимая оценка пожарного риска?
а) Для определения финансового состояния организации
б) Для оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности установленным порядком
в) Для определения количества работников
г) Для разработки штатного расписания
Правильный ответ: б)

Вопрос 13
Что является одной из задач независимой оценки пожарного риска?
а) Оценка пожарного риска объекта защиты
б) Контроль трудовой дисциплины
в) Определение стоимости оборудования
г) Проверка бухгалтерской отчетности
Правильный ответ: а)

Вопрос 14
Что может быть предметом независимой оценки пожарного риска?
а) Только система оплаты труда
б) Только квалификация работников
в) Объект защиты и его соответствие установленным требованиям пожарной безопасности
г) Только финансовая деятельность организации
Правильный ответ: в)

Вопрос 15
Для чего используются расчетные величины пожарного риска?
а) Для определения уровня пожарного риска объекта
б) Для определения численности работников
в) Для расчета заработной платы
г) Для определения стоимости строительных материалов
Правильный ответ: а)

Вопрос 16
Какова цель внутреннего аудита по пожарной безопасности?
а) Проверка финансовых документов
б) Выявление нарушений и оценка состояния пожарной безопасности
в) Проверка производительности труда
г) Оценка рыночной стоимости объекта
Правильный ответ: б)

Вопрос 17
Что является одной из задач самообследования по вопросам пожарной безопасности?
а) Выявление недостатков в обеспечении пожарной безопасности объекта
б) Определение размера прибыли
в) Подготовка кадрового резерва
г) Расчет налоговой нагрузки
Правильный ответ: а)

Вопрос 18
Для чего необходим менеджмент пожарного риска?
а) Для управления рисками и разработки мероприятий по их снижению
б) Для контроля рабочего времени
в) Для определения стоимости объекта
г) Для организации бухгалтерского учета
Правильный ответ: а)

Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор

Вопрос 19
Что является основной задачей федерального государственного пожарного надзора?
а) Контроль соблюдения требований пожарной безопасности
б) Контроль финансового состояния организации
в) Контроль трудовой дисциплины
г) Контроль качества профессионального образования
Правильный ответ: а)

Вопрос 20
Что относится к полномочиям органов государственного пожарного надзора?
а) Осуществление мероприятий по надзору за соблюдением требований пожарной
безопасности
б) Установление заработной платы работников
в) Определение режима рабочего времени организации
г) Проведение бухгалтерского аудита
Правильный ответ: а)

Вопрос 21
Какие права имеют лица, в отношении которых проводятся мероприятия государственного пожарного надзора?
а) Только право присутствовать при проверке
б) Права, установленные законодательством при проведении мероприятий по надзору
в) Только право получать устные разъяснения
г) Только право обжаловать результаты проверки
Правильный ответ: б)

Вопрос 22
Что представляет собой риск-ориентированный подход при государственном пожарном надзоре?
а) Проведение мероприятий с учетом категории риска объекта
б) Проверку всех объектов по одинаковой схеме
в) Отказ от проведения профилактических мероприятий
г) Проведение проверок исключительно по заявлениям граждан
Правильный ответ: а)

Вопрос 23
Для чего осуществляется отнесение объектов защиты к категориям риска?
а) Для определения порядка и интенсивности государственного надзора с учетом уровня риска
б) Для определения стоимости объекта
в) Для установления численности работников
г) Для расчета налогов
Правильный ответ: а)

Вопрос 24
Что является одной из задач профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям?
а) Предупреждение нарушений требований пожарной безопасности
б) Увеличение количества проверок независимо от риска
в) Контроль экономических показателей
г) Проверка квалификации бухгалтеров
Правильный ответ: а)

Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности

Вопрос 25
Для чего осуществляется подтверждение соответствия объекта требованиям пожарной безопасности?
а) Для подтверждения выполнения установленных требований пожарной безопасности
б) Для определения стоимости объекта
в) Для установления размера налогов
г) Для оценки производительности труда
Правильный ответ: а)

Вопрос 26
На чем основывается оценка соответствия требованиям пожарной безопасности?
а) На принципах и процедурах, установленных законодательством и нормативными документами
б) Только на решении руководителя организации
в) Только на результатах устного опроса работников
г) Только на данных бухгалтерской отчетности
Правильный ответ: а)

Вопрос 27
Что должно обеспечиваться при подтверждении соответствия объекта требованиям пожарной безопасности?
а) Соответствие объекта установленным требованиям
б) Снижение численности работников
в) Увеличение количества оборудования
г) Изменение организационной структуры
Правильный ответ: а)

Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

Вопрос 28
Какова цель лицензирования деятельности в области пожарной безопасности?
а) Контроль соблюдения установленных лицензионных требований
б) Определение стоимости услуг организации
в) Установление режима работы предприятия
г) Контроль количества работников
Правильный ответ: а)

Вопрос 29
Для чего разрабатывается декларация пожарной безопасности?
а) Для подтверждения и представления сведений о выполнении требований пожарной безопасности в предусмотренных случаях
б) Для определения размера заработной платы
в) Для ведения кадрового учета
г) Для оформления финансовой отчетности
Правильный ответ: а)

Вопрос 30
В отношении каких объектов разрабатывается декларация пожарной безопасности?
а) В отношении объектов, для которых ее разработка предусмотрена требованиями законодательства
б) Только в отношении жилых помещений
в) Только в отношении производственных помещений
г) Только в отношении объектов государственной собственности
Правильный ответ: а)

МОДУЛЬ 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ
Тема 3.1. Классификация пожаров
Вопрос 1
Что является одним из основных условий возникновения пожара?
а) Наличие горючего вещества и источника зажигания
б) Наличие системы пожарной сигнализации
в) Наличие эвакуационного выхода
г) Наличие пожарного поста
Правильный ответ: а)

Вопрос 2
Что относится к опасным факторам пожара?
а) Повышенная температура
б) Рабочий шум
в) Освещенность помещения
г) Влажность воздуха
Правильный ответ: а)
Вопрос 3
Для чего проводится анализ причин произошедшего пожара?
а) Для определения стоимости ущерба
б) Для выявления причин и разработки профилактических мероприятий
в) Для оценки производительности труда
г) Для определения численности работников
Правильный ответ: б)

Вопрос 4
Что может способствовать распространению пожара?
а) Действие пожарной сигнализации
б) Наличие противопожарных преград
в) Горючие материалы и отсутствие эффективного ограничения распространения огня
г) Работа системы оповещения
Правильный ответ: в)

Вопрос 5
Что позволяет классификация пожаров?
а) Определить характер горючего вещества и особенности тушения
б) Установить численность персонала
в) Определить продолжительность рабочего дня
г) Рассчитать стоимость здания
Правильный ответ: а)

Вопрос 6
Что необходимо учитывать при анализе статистики пожаров?
а) Только количество происшествий
б) Причины, условия возникновения и характер произошедших пожаров
в) Только сумму материального ущерба
г) Только продолжительность тушения
Правильный ответ: б)

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений

Вопрос 7
Что может стать причиной пожара при эксплуатации электрооборудования?
а) Перегрузка электрической сети
б) Наличие эвакуационного плана
в) Работа системы оповещения
г) Исправный огнетушитель
Правильный ответ: а)

Вопрос 8
Для чего предусматривается аварийное отключение электрооборудования?
а) Для увеличения срока службы оборудования
б) Для снижения энергопотребления
в) Для прекращения подачи электроэнергии при опасной ситуации
г) Для автоматизации рабочего процесса
Правильный ответ: в)

Вопрос 9
Какие требования предъявляются к кабельным линиям систем противопожарной защиты?
а) Они должны обеспечивать требуемую работоспособность в условиях пожара
б) Они должны иметь только увеличенное сечение
в) Они должны быть размещены только в металлических шкафах
г) Они должны обслуживаться только один раз в год
Правильный ответ: а)

Вопрос 10
Что необходимо учитывать при эксплуатации электрооборудования?
а) Только его мощность
б) Соответствие оборудования условиям эксплуатации и требованиям пожарной безопасности
в) Только производителя
г) Только дату приобретения
Правильный ответ: б)

Вопрос 11
Какая неисправность электрооборудования может создать пожарную опасность?
а) Повреждение изоляции
б) Наличие табличкив) Работа индикатора
г) Включение освещения
Правильный ответ: а)

Вопрос 12
Что относится к мерам предупреждения пожаров от электрооборудования?
а) Увеличение количества помещений
б) Контроль технического состояния и безопасная эксплуатация электроустановок
в) Сокращение эвакуационных путей
г) Установка дополнительных рабочих мест
Правильный ответ: б)

Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений

Вопрос 13
Для чего предназначена молниезащита?
а) Для защиты здания и оборудования от воздействия молнии и ее вторичных проявлений
б) Для защиты здания от ветра
в) Для снижения уровня шума
г) Для повышения энергоэффективности
Правильный ответ: а)

Вопрос 14
От чего должна обеспечиваться защита при устройстве молниезащиты?
а) Только от прямого удара молнии
б) От прямого удара и вторичных проявлений молнии
в) Только от статического электричества
г) Только от перенапряжения в сети
Правильный ответ: б)

Вопрос 15
Что относится к задачам внутренней системы молниезащиты?
а) Защита внутренних систем и оборудования от опасных воздействий молнии
б) Организация эвакуации
в) Тушение пожара
г) Контроль работников
Правильный ответ: а)

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Вопрос 16
Для чего предназначена противодымная защита?
а) Для снижения уровня шума
б) Для предотвращения воздействия дыма и других опасных факторов пожара на людей
в) Для увеличения производительности вентиляции
г) Для охлаждения оборудования
Правильный ответ: б)

Вопрос 17
Что необходимо предусматривать при эксплуатации вентиляционных систем в случае
пожара?
а) Порядок их аварийного отключения в предусмотренных случаях
б) Увеличение скорости вентиляции
в) Полное отключение всех инженерных систем без исключения
г) Перенос оборудования в другое помещение
Правильный ответ: а)

Вопрос 18
К какому инженерному оборудованию предъявляются специальные требования пожарной безопасности?
а) Только к вентиляции
б) Только к лифтам
в) К вентиляции, противодымной защите, лифтам и другим инженерным системам
г) Только к системам отопления
Правильный ответ: в)

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Вопрос 19
Для чего обеспечивается возможность проезда пожарной техники к зданию?
а) Для удобства работников
б) Для обеспечения доступа пожарных подразделений и возможности тушения пожара
в) Для размещения транспорта организации
г) Для проведения погрузочных работ
Правильный ответ: б)

Вопрос 20
Что недопустимо на путях проезда пожарной техники?
а) Размещение препятствий, затрудняющих проезд и доступ к объекту
б) Наличие дорожного покрытия
в) Наличие указателей
г) Освещение территории
Правильный ответ: а)

Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Вопрос 21
Для чего устанавливаются противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями?
а) Для организации парковки
б) Для ограничения распространения пожара между объектами
в) Для увеличения свободной территории
г) Для улучшения внешнего вида объекта
Правильный ответ: б)

Вопрос 22
Что необходимо учитывать при определении противопожарных расстояний?
а) Только высоту зданий
б) Назначение и характеристики объектов, между которыми определяется расстояние
в) Только количество работников
г) Только площадь территории
Правильный ответ: б)

Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

Вопрос 23
Для чего предусматриваются средства подъема пожарных подразделений на этажи и кровлю?
а) Для обеспечения доступа личного состава и пожарной техники при тушении пожара
б) Для перевозки работников организации
в) Для перемещения материалов
г) Для проведения ремонтных работ
Правильный ответ: а)

Вопрос 24
Каково назначение внутреннего противопожарного водопровода?
а) Обеспечение хозяйственно-бытовых потребностей
б) Обеспечение тушения пожара средствами внутреннего противопожарного водоснабжения
в) Обеспечение отопления
г) Обеспечение вентиляции
Правильный ответ: б)
Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления

Вопрос 25
Что необходимо учитывать при эксплуатации систем отопления?
а) Требования пожарной безопасности и исправность оборудования
б) Только температуру воздуха
в) Только мощность оборудования
г) Только продолжительность отопительного сезона
Правильный ответ: а)
Вопрос 26
Какая мера является необходимой для предупреждения пожаров при эксплуатации печного отопления?
а) Увеличение количества топлива
б) Соблюдение требований безопасной эксплуатации печей и отопительных устройств
в) Уменьшение площади помещения
г) Отключение вентиляции
Правильный ответ: б)

Тема 3.9. Требования Правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Вопрос 27
Что оформляется в предусмотренных случаях перед проведением огневых работ?
а) Акт приема здания
б) Наряд-допуск
в) График отпусков
г) Журнал учета рабочего времени
Правильный ответ: б)

Вопрос 28
Что необходимо сделать перед началом огневых работ?
а) Подготовить место проведения работ и обеспечить предусмотренные меры пожарной
безопасности
б) Увеличить количество работников
в) Отключить все системы объекта без оценки необходимости
г) Убрать только инструменты
Правильный ответ: а)

Вопрос 29
Какая особенность имеет проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах?
а) Требования пожарной безопасности могут быть снижены
б) Требуется выполнение специальных мер безопасности с учетом условий объекта
в) Наряд-допуск не применяется
г) Средства пожаротушения не требуются
Правильный ответ: б)

Вопрос 30
Что необходимо учитывать при проведении огневых работ на емкостях из-под
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей?
а) Только толщину стенок емкости
б) Необходимость предварительной подготовки емкости и выполнения установленных мер пожарной безопасности
в) Только температуру окружающей среды
г) Только время проведения работ
Правильный ответ: б)

МОДУЛЬ 4. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ

Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды

Вопрос 1
Какова основная цель создания системы предотвращения пожаров?
а) Исключение условий возникновения пожара
б) Увеличение количества средств тушения
в) Организация эвакуации после возникновения пожара
г) Проведение восстановительных работ
Правильный ответ: а)
Вопрос 2
Что понимается под горючей средой?
а) Среда, в которой отсутствуют источники зажигания
б) Среда, способная поддерживать горение при определенных условиях
в) Любое производственное помещение
г) Пространство, оборудованное пожарной сигнализацией
Правильный ответ: б)

Вопрос 3
Какой способ относится к исключению условий образования горючей среды?
а) Увеличение температуры оборудования
б) Увеличение количества горючего материала
в) Ограничение количества горючих веществ
г) Установка дополнительных рабочих мест
Правильный ответ: в)

Вопрос 4
Для чего может применяться замена горючего вещества?
а) Для повышения производительности оборудования
б) Для снижения пожарной опасности процесса
в) Для увеличения продолжительности технологического циклаг) Для упрощения технического обслуживания
Правильный ответ: б)

Вопрос 5
Какой способ позволяет предотвратить образование горючей среды внутри оборудования?
а) Увеличение объема оборудования
б) Контроль условий технологического процесса
в) Открытие технологических люков
г) Увеличение подачи горючего вещества
Правильный ответ: б)
Вопрос 6
Что необходимо контролировать для предотвращения образования опасных концентраций
горючих веществ?
а) Только освещенность
б) Концентрацию горючего вещества в среде
в) Только уровень шума
г) Только число работников
Правильный ответ: б)

Вопрос 7
Какое мероприятие способствует предотвращению образования горючей среды?
а) Удаление горючих веществ из зоны возможного воздействия источников зажигания
б) Увеличение температуры процесса
в) Увеличение объема хранения материалов
г) Сокращение вентиляции
Правильный ответ: а)

Вопрос 8
Что необходимо учитывать при разработке мероприятий по исключению горючей среды?
а) Только площадь помещения
б) Особенности технологического процесса и свойства используемых веществ
в) Только количество работников
г) Только расположение выходов
Правильный ответ: б)

Вопрос 9
Какова роль изоляции горючих веществ?
а) Она снижает вероятность их контакта с источником зажигания
б) Она увеличивает скорость горения
в) Она заменяет пожарную сигнализацию
г) Она отменяет требования к эксплуатации оборудования
Правильный ответ: а)

Вопрос 10
Что является организационным мероприятием по предотвращению образования горючей среды?
а) Контроль соблюдения установленного порядка обращения с горючими веществами
б) Увеличение количества горючих материалов
в) Установка дополнительного освещения
г) Снижение контроля технологических процессов
Правильный ответ: а)

Вопрос 11
Как следует поступить при выявлении условий образования горючей среды?
а) Оставить ситуацию без изменений
б) Определить причины и принять меры по их устранению
в) Отключить систему оповещения
г) Перенести проблему на следующий период
Правильный ответ: б)

Вопрос 12
Почему важно контролировать технологические параметры, влияющие на образование горючей среды?
а) Для поддержания условий, исключающих возникновение пожара
б) Для увеличения расхода материалов
в) Для сокращения количества средств защиты
г) Для повышения температуры оборудования
Правильный ответ: а)

Вопрос 13
Какое мероприятие снижает количество горючего материала в зоне возможного воспламенения?
а) Хранение материалов в зоне проведения огневых работ
б) Удаление из зоны неиспользуемых горючих веществ
в) Увеличение объема временного хранения
г) Размещение материалов возле оборудования
Правильный ответ: б)

Вопрос 14
Что следует учитывать при выборе горючих материалов для технологического процесса?
а) Только их стоимость
б) Их пожарную опасность и условия применения

в) Только цвет
г) Только производителя
Правильный ответ: б)

Вопрос 15
Какой подход соответствует принципам системы предотвращения пожаров?
а) Устранение одного из условий возникновения горения
б) Увеличение количества источников тепла
в) Увеличение объема горючих материалов
г) Отказ от контроля технологического процесса
Правильный ответ: а)

Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания

Вопрос 16
Что является источником зажигания?
а) Любой фактор, способный вызвать воспламенение горючей средыб) Только открытое пламя
в) Только электрическая дуга
г) Только нагретый металл
Правильный ответ: а)

Вопрос 17
Какой фактор может выступать источником зажигания?
а) Искра
б) План эвакуации
в) Пожарный шкаф
г) Огнезадерживающая конструкция
Правильный ответ: а)
Вопрос 18
Что относится к способам исключения источников зажигания?
а) Предотвращение образования искр
б) Увеличение температуры поверхностей
в) Использование неисправного оборудования
г) Увеличение интенсивности технологического процесса
Правильный ответ: а)

Вопрос 19
Какое мероприятие направлено на предотвращение электрического источника зажигания?
а) Эксплуатация исправного электрооборудования
б) Увеличение нагрузки сверх допустимой
в) Использование поврежденной изоляции
г) Установка оборудования без учета условий эксплуатации
Правильный ответ: а)

Вопрос 20
Для чего контролируются безопасные значения параметров источников зажигания?
а) Чтобы исключить воспламенение горючей среды
б) Чтобы увеличить мощность оборудования
в) Чтобы сократить количество работников
г) Чтобы повысить температуру процесса
Правильный ответ: а)

Вопрос 21
Что может способствовать возникновению механических искр?
а) Удар или трение металлических деталей
б) Работа пожарного извещателя
в) Наличие плана эвакуации
г) Открытие эвакуационного выхода
Правильный ответ: а)

Вопрос 22
Какое мероприятие снижает опасность статического электричества?
а) Применение предусмотренных средств защиты от статического электричества
б) Увеличение скорости перемещения материалов
в) Использование неизолированного оборудования
г) Отказ от контроля параметров процесса
Правильный ответ: а)

Вопрос 23
Что необходимо учитывать при предотвращении внесения источника зажигания в горючую среду?
а) Характер выполняемых работ и свойства горючего вещества
б) Только численность персонала
в) Только размеры помещения
г) Только продолжительность смены
Правильный ответ: а)

Вопрос 24
Почему пожароопасные работы требуют специальных мер безопасности?
а) При их выполнении могут возникать источники зажигания
б) Они всегда выполняются на открытом воздухе
в) Они связаны только с электрическим оборудованием
г) Они не влияют на пожарную безопасность
Правильный ответ: а)

Вопрос 25
Что необходимо сделать при обнаружении оборудования, способного создать источник
зажигания?
а) Продолжить работу до окончания смены
б) Принять меры по устранению опасного состояния
в) Увеличить нагрузку на оборудование
г) Отключить систему пожарной сигнализации
Правильный ответ: б)

Тема 4.3. Устройства аварийного отключения и комплексное предотвращение пожаров

Вопрос 26
Для чего предназначены устройства аварийного отключения?
а) Для прекращения работы оборудования или подачи энергии при опасной ситуации
б) Для увеличения производительности оборудования
в) Для повышения температуры технологического процесса
г) Для автоматического проведения эвакуации
Правильный ответ: а)

Вопрос 27
В каком случае может потребоваться аварийное отключение оборудования?
а) При возникновении неисправности, создающей пожарную опасность
б) При плановой уборке помещения
в) При изменении графика работы
г) При проведении инструктажа
Правильный ответ: а)
Вопрос 28
Как связаны мероприятия по исключению горючей среды и источников зажигания?а) Они совместно снижают вероятность возникновения пожара
б) Они применяются только после пожара
в) Они относятся только к эвакуации
г) Они заменяют системы пожаротушения
Правильный ответ: а)

Вопрос 29
На объекте используется горючее вещество, а рядом работает оборудование с нагретой поверхностью. Какое решение соответствует принципам предотвращения пожара?
а) Увеличить температуру оборудования
б) Исключить контакт горючей среды с опасным источником тепла
в) Сократить количество огнетушителей
г) Отключить систему оповещения
Правильный ответ: б)

Вопрос 30
При анализе технологического участка выявлены горючая среда и несколько потенциальных источников зажигания. Что следует сделать в первую очередь?
а) Определить условия их взаимодействия и разработать мероприятия по исключению опасных факторов
б) Ожидать возникновения пожара для проверки системы защиты
в) Увеличить количество горючих материалов
г) Отключить автоматическую пожарную сигнализацию
Правильный ответ: а)

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
Тестовые задания

Вопрос 1
Для чего создаются системы противопожарной защиты?
а) Для защиты людей и имущества от опасных факторов пожара
б) Для организации рабочего времени
в) Для контроля производительности труда
г) Для определения категории работников
Правильный ответ: а)
Вопрос 2

Какие мероприятия могут обеспечивать защиту людей при пожаре?
а) Только организационные
б) Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные
в) Только технические
г) Только противопожарную пропаганду
Правильный ответ: б)
Вопрос 3
Что необходимо для обеспечения работоспособности систем противопожарной защиты?
а) Только наличие документации
б) Только назначение ответственного лица
в) Организация и содержание соответствующих систем и средств
г) Только проведение обучения работников
Правильный ответ: в)

Вопрос 4
Что относится к задачам системы противопожарной защиты?
а) Обеспечение спасения людей при пожаре
б) Организация учета рабочего времени
в) Контроль экономической деятельности
г) Подготовка финансовой отчетности
Правильный ответ: а)

Вопрос 5
Почему необходимо контролировать состояние систем противопожарной защиты?
а) Для снижения стоимости их эксплуатации
б) Для обеспечения их работоспособности при возникновении пожара
в) Для увеличения численности персонала
г) Для сокращения продолжительности рабочего дня
Правильный ответ: б)
Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре
Вопрос 6
Что является основным назначением эвакуационных путей?
а) Размещение пожарного инвентаря
б) Обеспечение безопасного выхода людей из здания
в) Организация хранения материалов
г) Размещение оборудования
Правильный ответ: б)

Вопрос 7
Что может препятствовать безопасной эвакуации?
а) Загромождение путей эвакуации
б) Наличие эвакуационного освещения
в) Установка знаков безопасности
г) Наличие аварийного выхода
Правильный ответ: а)

Вопрос 8
Что необходимо учитывать при эвакуации инвалидов и других маломобильных групп
населения?
а) Только площадь здания
б) Только количество работников
в) Их физические возможности и необходимость оказания помощи
г) Только продолжительность эвакуации
Правильный ответ: в)

Вопрос 9
Для чего предусматриваются безопасные зоны?
а) Для временного размещения имущества
б) Для обеспечения возможности безопасного нахождения людей при пожаре
в) Для хранения средств пожаротушения
г) Для размещения оборудования
Правильный ответ: б)

Вопрос 10
Какова роль эвакуационного освещения?
а) Обеспечить освещение помещений в обычном режиме
б) Обеспечить безопасную ориентацию и движение людей при эвакуации
в) Освещать места хранения материалов
г) Повышать видимость оборудования
Правильный ответ: б)

Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Вопрос 11
Для чего предназначена пожарная сигнализация?
а) Для обнаружения признаков пожара и передачи соответствующего сигнала
б) Для управления отоплением
в) Для учета работников
г) Для освещения помещений
Правильный ответ: а)

Вопрос 12
Что относится к основным элементам системы пожарной сигнализации?
а) Только огнетушители
б) Пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы и другие предусмотренные элементы
в) Только планы эвакуации
г) Только пожарные краны
Правильный ответ: б)

Вопрос 13
Для чего предназначена система оповещения и управления эвакуацией?
а) Для контроля температуры воздуха
б) Для оповещения людей о пожаре и управления их эвакуацией
в) Для автоматического тушения всех пожаров
г) Для хранения сведений о работниках
Правильный ответ: б)
Вопрос 14
Что должно обеспечиваться при техническом обслуживании системы оповещения?
а) Ее постоянная работоспособность в установленном порядке
б) Только чистота оборудования
в) Только наличие запасных деталей
г) Только ведение журнала
Правильный ответ: а)

Вопрос 15
Для чего используются эвакуационные знаки пожарной безопасности?
а) Для обозначения мест хранения инвентаря
б) Для визуального обозначения направлений и элементов, связанных с безопасной
эвакуацией
в) Для идентификации работников
г) Для обозначения помещений административного назначения
Правильный ответ: б)
Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей

Вопрос 16
Что относится к средствам индивидуальной защиты людей при пожаре?
а) Средства защиты органов дыхания и зрения
б) Только огнетушители
в) Только пожарные краны
г) Только планы эвакуации
Правильный ответ: а)

Вопрос 17
Для чего применяются средства спасения людей с высоты?
а) Для перемещения оборудования
б) Для спасения людей с высотных уровней при пожаре
в) Для обслуживания вентиляции
г) Для хранения пожарного инвентаря
Правильный ответ: б)

Вопрос 18
Что необходимо обеспечить в отношении средств индивидуальной защиты и спасения?
а) Только наличие
б) Учет, хранение, обслуживание и готовность к применению в предусмотренных случаях
в) Только выдачу работникам
г) Только размещение в одном помещении
Правильный ответ: б)

Тема 5.5. Система противодымной защиты

Вопрос 19
Для чего предназначена противодымная защита?
а) Для снижения уровня шума
б) Для предотвращения воздействия дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения на людей
в) Для освещения эвакуационных путей
г) Для хранения оборудования
Правильный ответ: б)

Вопрос 20
Что является составной частью противодымной защиты?
а) Только организационные мероприятия
б) Только вентиляционное оборудование
в) Организационные мероприятия и технические средства
г) Только системы пожарной сигнализации
Правильный ответ: в)

Вопрос 21
Что необходимо проводить для проверки работоспособности систем противодымной вентиляции?
а) Только визуальный осмотр
б) Приемосдаточные и предусмотренные периодические испытания
в) Только опрос работников
г) Только проверку планов эвакуации
Правильный ответ: б)

Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков

Вопрос 22
Что характеризует степень огнестойкости здания?
а) Способность здания и его конструкций сохранять необходимые свойства при пожаре
б) Количество работников
в) Площадь территории
г) Продолжительность эвакуации
Правильный ответ: а)

Вопрос 23
Для чего используются противопожарные преграды?
а) Для организации рабочих мест
б) Для ограничения распространения пожара
в) Для хранения имущества
г) Для обеспечения вентиляции
Правильный ответ: б)

Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Вопрос 24
Какова основная цель мероприятий по ограничению распространения пожара?
а) Не допустить распространения огня и опасных факторов за пределы очага в установленном объеме
б) Увеличить продолжительность горения
в) Упростить проведение ремонтных работ
г) Сократить количество эвакуационных выходов
Правильный ответ: а)

Вопрос 25
Что может использоваться для ограничения распространения пожара?
а) Противопожарные преграды и иные предусмотренные решения
б) Только огнетушители
в) Только планы эвакуации
г) Только средства индивидуальной защиты
Правильный ответ: а)

Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения

Вопрос 26
Что относится к первичным средствам пожаротушения?
а) Только автоматические установки пожаротушения
б) Огнетушители, пожарные краны, пожарный инвентарь и другие предусмотренные средства
в) Только пожарная сигнализация
г) Только противодымная вентиляция
Правильный ответ: б)

Вопрос 27
Что необходимо учитывать при выборе огнетушителя?
а) Только его внешний вид
б) Характер возможного пожара и область применения средства
в) Только массу огнетушителя
г) Только место его изготовления
Правильный ответ: б)

Вопрос 28
Что необходимо обеспечивать в отношении огнетушителей?
а) Только наличие в помещении
б) Правильный выбор, размещение, техническое обслуживание и готовность к применению
в) Только ежегодное перемещение
г) Только маркировку
Правильный ответ: б)

Тема 5.9–5.12. Автоматические системы пожаротушения, пожарное оборудование, противопожарное водоснабжение и многофункциональные здания

Вопрос 29
Что является одной из функций приемно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации?
а) Прием сигналов от пожарных извещателей и формирование соответствующей индикации
б) Подача воды в систему отопления
в) Управление рабочим временем
г) Контроль финансовых операций
Правильный ответ: а)

Вопрос 30
Для чего предназначена система внутреннего противопожарного водопровода?
а) Для хозяйственно-бытового водоснабжения
б) Для обеспечения возможности тушения пожара средствами внутреннего противопожарного водоснабжения
в) Для заполнения отопительной системы
г) Для охлаждения вентиляционного оборудования
Правильный ответ: б)
Практические задания

Задание 1

Ситуация: при обследовании административного здания установлено, что на одном из путей эвакуации размещены коробки и оборудование. Проход частично свободен, однако при движении людей необходимо обходить размещенные предметы.

Задание слушателю: оценить состояние пути эвакуации и определить необходимые мероприятия.

Ожидаемый ответ: Слушатель должен установить, что размещение материалов и оборудования создает препятствие для безопасного движения людей. Необходимо освободить путь эвакуации, восстановить возможность беспрепятственного движения и организовать контроль, исключающий повторное загромождение.

Задание 2

Ситуация: В здании с массовым пребыванием людей сработала система пожарной сигнализации. После сигнала часть работников начала эвакуацию, однако оповещение людей в отдельных помещениях отсутствовало.

Задание слушателю: определить возможные причины ситуации и действия ответственного лица.

Ожидаемый ответ: необходимо зафиксировать нарушение в работе системы оповещения, организовать проверку ее работоспособности и определить причину отсутствия сигнала. До восстановления требуемой работоспособности должны быть приняты предусмотренные организационные меры по обеспечению безопасности людей. После устранения неисправности необходимо провести проверку работоспособности системы.

Задание 3

Ситуация: на объекте отсутствуют документы, подтверждающие проведение предусмотренных испытаний системы противодымной вентиляции.

Задание слушателю: оценить ситуацию и определить необходимые действия.

Ожидаемый ответ: Отсутствие документов не позволяет подтвердить проведение предусмотренных испытаний. Необходимо организовать проверку документации и проведение необходимых испытаний системы в установленном порядке, зафиксировать результаты и обеспечить хранение подтверждающих документов.

Задание 4

Ситуация: В организации установлены огнетушители, однако часть из них размещена в местах, затрудняющих доступ. Один огнетушитель имеет признаки неисправности.

Задание слушателю: определить недостатки и предложить мероприятия по их устранению.

Ожидаемый ответ: необходимо обеспечить свободный доступ к огнетушителям, проверить соответствие их размещения установленным требованиям, неисправный огнетушитель вывести из эксплуатации в установленном порядке и обеспечить его техническое обслуживание, ремонт или замену. После выполнения мероприятий необходимо проверить готовность средств пожаротушения к применению.

Задание 5

Ситуация: В многофункциональном здании необходимо оценить взаимодействие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты и автоматической установки пожаротушения.

Задание слушателю:
Определить, какие вопросы необходимо проверить при комплексной оценке систем противопожарной защиты.

Ожидаемый ответ: необходимо проверить назначение и работоспособность каждой системы, взаимосвязь предусмотренных систем, передачу сигналов, включение соответствующих функций, возможность оповещения людей и организации безопасной эвакуации, работу противодымной защиты и автоматического пожаротушения, а также наличие документов о техническом обслуживании и испытаниях.

Задание 6

Ситуация: при проверке внутреннего противопожарного водопровода установлено, что документы о проведении испытаний отсутствуют, а результаты проверки фактического состояния системы не представлены.

Задание слушателю: определить порядок действий ответственного лица.

Ожидаемый ответ: необходимо проверить наличие и актуальность документации, организовать проверку работоспособности системы и предусмотренные испытания, оформить результаты и устранить выявленные недостатки. До подтверждения работоспособности необходимо оценить дополнительные организационные меры по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Задание 7

Ситуация: на объекте используются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, однако часть работников не умеет правильно ими пользоваться. Практические тренировки не проводились.

Задание слушателю: разработать мероприятия по устранению выявленного недостатка.

Ожидаемый ответ: необходимо организовать обучение работников порядку применения средств индивидуальной защиты, провести практическую тренировку, проверить правильность применения средств и определить порядок повторной подготовки работников при выявлении недостатков.

Задание 8

Ситуация: при анализе здания установлено, что в заполнении проема противопожарной преграды имеются повреждения, которые могут повлиять на ее защитные свойства.

Задание слушателю: определить порядок действий.

Ожидаемый ответ: необходимо зафиксировать выявленное состояние, оценить его влияние на выполнение противопожарной преградой защитной функции, организовать необходимые ремонтные или восстановительные мероприятия и проверить соответствие восстановленного элемента установленным требованиям.

Задание 9

Ситуация: во время тренировки «Пожар» работники сообщили о сигнале тревоги, однако один из ответственных сотрудников не смог правильно организовать действия по эвакуации людей из помещения.

Задание слушателю: проанализировать результат тренировки и определить необходимые мероприятия.

Ожидаемый ответ: необходимо зафиксировать выявленный недостаток, определить причину неправильных действий ответственного сотрудника, провести дополнительную подготовку и практическую отработку алгоритма действий, после чего повторно проверить готовность работников.

Задание 10

Ситуация: В здании произошла ситуация, при которой необходимо эвакуировать людей, относящихся к маломобильным группам населения. Ответственные работники не определили порядок оказания им помощи.

Задание слушателю: разработать основные мероприятия по подготовке персонала к такой ситуации.

Ожидаемый ответ: необходимо определить порядок действий работников с учетом физических возможностей маломобильных лиц, установить ответственных за оказание помощи, определить безопасный маршрут или предусмотренную безопасную зону, провести инструктаж и практическую тренировку персонала, а также проверить готовность работников к выполнению установленных действий.
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28. Официальный сайт МЧС России — https://mchs.gov.ru
29. Федеральный реестр нормативных документов по стандартизации — https://protect.gost.ru
30. Информационно-правовой портал «Гарант» — https://www.garant.ru
31. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» — https://www.consultant.ru
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